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彩屏盘点机

快速入门指南
第一章 简要说明
1.1设备清单
	设备
	用途

	盘点机
	包含收货、发货、盘点、商品查询等功能

	数据线
	用于下载商品资料到机器，以及USB上传数据

	挂绳
	

	充电器
	日常充电时间最佳为8小时（不建议用电脑USB口充电）


1.2安全事项
请阅读以下简明的规则,不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。
[image: image1.emf] 安全开机：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。
[image: image2.emf] 干扰：所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。
[image: image3.emf] 合理的使用：仅可在产品文档中说明的用途上使用本设备。
[image: image4.emf] 维修服务：只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。
[image: image5.emf] 配件和电池：只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
[image: image6.emf] 防水性：本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
[image: image7.emf] 制作备份：切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。
[image: image8.emf] 连接其他设备：连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明或咨询厂商技术支持人员，请勿连接不配套的设备。
1.3电池充电
1.3.1电量显示：电池电量图标[image: image9.png]


显示在屏幕的右上角。当电池电量过低时，设备将自动关机。
1.3.2 电池充电：本机使用2800mAh可充电聚合物锂离子电池，头三次充电时间须在12小时以上，并充分放电。日常充电时间最佳为8小时。在关机状态下充电时，屏幕上充电图标会闪烁，当充电图标静止不动时，表示充电完毕或未放电池。
   注意事项：
A.此盘点机只能使用经认可充电器（使用电脑USB可能会出现充不满现象）；
   B.电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电饱和；
   C.如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
   D.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。
1.4电池安装
1.4.1 机器背部面向自己，按住电池盖,按照箭头方向滑动电池盖，如下图所示：
[image: image10.png]



1.4.2 装入电池，确保电池顶端的触点与电池连接器充分接触，如下图所示：
                     [image: image11.png]—a
r
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1.4.3 装回电池盖，请将电池盖放到机器背面，滑动电池盖直至固定到位。
1.5配件
1.5.1 2800mAh聚合物电池，可连续工作10小时，待机时间15天。如下图：
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1.5.1 USB数据线：用于下载商品资料到机器，以及USB上传数据，如下图：
[image: image13.png]



第二章 盘点机功能的操作
2.1盘点机按键
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1. 显示屏。

2. SCAN 扫描键。

3. OK 确认键。

4. F1一键多功能：a.在操作功能项中，F1 手动输入货号

5. F2一键多功能：a.在数据上传项中进行批量传输，F2 USB数据线上传

b.在操作功能项中，F2 手动输入条码

6. 取消键，返回键。

7. 输入数量状态下，F3 输入负数。

8. F4退格删除键，光标输入状态下才有效。

9. 数字、大写、小写切换键，手动状态下才有效。

10. 开/关机键。

11. 向上移动键。

12. 向下移动键。

13. 左方向键，在高级设置中，开关按钮的切换键。
14. 右方向键，自动，手动切换键；另外在高级设置中，开关按钮的切换键。

光标输入状态特殊键说明：条码处：大小写状态输入连续按1键，是小数点与负号的输入；连续按0键是空格与叹号！的输入。

数量处：输入小数点按*号键。

2.2盘点机开/关机
[image: image72.png]


2.2.1开机  
请确认电池已经安装好，电量充足，长按右下角开机键3秒直至设备启动。

2.2.2关机  
长按右下角关机键2秒直至关闭设备。

2.3用户登录 

默认帐号为000000，密码为808080808080，建议首次登录后修改系统管理员密码；（进入高级设置，功能设置，密码修改）

1. 可以通过文件的方式将所有员工帐号与密码下载到机器上，具体参考“第三章 盘点机数据接收后台”；

2. 所有的扫描操作记录上会记有登录员工的帐号；

3. 下载到机器上的员工帐号密码不可修改，如要修改密码必须重新下载员工资料； 

[image: image15.png]
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2.4收货
选择“收货”(“普通操作”；

1.单号：按OK键激活手输，输入完单号后，按OK键确认；

2.仓库：要求先将仓库档案下载到盘点机上，按OK键后显示仓库列表可供选择，也可以手动输入相应的编号进行过滤快速查找；

3.往来单位：收货时此项为供应商，发货时为客户；要求先将档案下载到盘点机上，按OK键后显示往来单位列表可供选择，也可以手动输入相应的编号进行过滤快速查找；

4.进入扫描：按OK键进入到扫描界面； 
注：单号、仓库、往来单位可以不输入，可以直接点进入扫描。
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按中间黄色SCAN键扫描，没有条码或条码不好扫描时，可按F1键手动输入货号，按F2键手动输入条码；扫描条码后，显示商品档案信息（商品档案已下载到盘点机为前提），输入数量，按OK确认即可；

[image: image22.jpg]WEEHRME  FE
£5: 0001
FE: 30410018
8 SRR
4 350m!
1#15%350m

HE: 10
i 12.80
FEfF: 1234.00





功能按键：

a、特殊功能键：F1输入货号，F2输入条码，F3输入数量时正负号切换，F4手输时退格删除；

b、屏幕右上角提示当前录入方式，在扫描条码前可按“向右键”切换；


手动：扫描条码后手工录入相应数量（同一物品数量较多时场合）；


自动：扫描条码后数量默认为1并自动保存（货架上陈列商品并不多的场合）；

其它说明：按单操作指严格按照用户的订单进行收货，不在订单范围内的不允许收货，收货的数量不能大于订单数量等。要求先将订单信息通过盘点机数据接收后台下载到机器上。
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2.5发货/盘点



请参照上面的收货功能介绍。

2.6其它操作


可作为序列号管理。不能重复扫描条码（只有清空数据后才能再次扫描）。
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2.7条码上传

查看未上传数据与已上传数据情况，按OK键选择对应功能项，并按功能键选择对应的传输方式，批量传输至后台。

未传数据：扫描后还从未上传过的条码；

已传数据：已经上传过的条码（可以将扫描到的条码再次上传）；
F2:采用USB数据线进行有线传输，后台点击接收按钮，进行同步通讯。
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2.8资料下载

此项是进行品名下载以及字库更新，配合后台一起操作。
2.9商品查询

输入货号或条码，可显示下载到机器上的名称、规格、单价、进价、售价、优惠价、库存等；     

 [image: image29.png]B (R
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2.10高级设置

2.10.1基本设置

进行日期，时钟，关机时间，显示时间的设置。
2.10.2功能设置


可以设置单号管理、单价修改、唯一条码、未知物品、密码修改。操作方法：用上下方向键移至所需位置，按OK确认，再按左右方向键进行切换选择，确定后按OK键。
单号管理可设置为自动或手输。自动生成的单号是由工作信道+时间+4位数字组合，如39+20140813+0001。

单价修改可设置为允许或禁止。设置允许，则扫描条码时可修改商品的价格。

唯一条码可设置为开启或关闭。设置开启，则扫描重复条码时会有提示。

未知商品可设置为允许或禁止。设置禁止，则扫描不是商品资料里的条码不能保存。

密码修改，只能修改管理员的密码。

2.11程序更新

屏幕代码：用于确认更新程序类别，如屏幕代码包含“9341”，那么更新程序时须选择包含“9341”的更新程序，否则会导致显示不正确；
当前程序版本：用于区别更新程序版本；

产品ID：机器的唯一编号。
按F2启动更新：详细请看“3.3下载程序”。此时如果关机，请拔掉MINI-USB数据线，使用电池重新开机即可。
2.12清理内存
数据清空：清空扫描条码信息（每次盘点前或使用一段时间建议进行数据清空）； 

档案清空：清空下载的物品档案信息（每次下载会重新覆盖存在机器上的档案）；
出厂设置：清空所有信息，并将所有设置恢复到出厂默认设置。

第三章 数据接收后台

3.1数据接收后台安装
可以扫描包装盒上的二维码查看网址，电脑浏览器输入下载对应文件，或找客服提供。
第一步：双击“Vsp1.0 StockCount Setup.msi” 文件(版本号或有不一样，没关系)进行安装。
注：安装过程中，如弹出如下对话框，提示系统缺少.NET文件（一般操作系统是XP才会提示，win7系统以上电脑是到控制面板→程序和功能→启用或关闭Windows功能，勾选.NET Framework 3.5的。），
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则选择“否（N）”，然后双击[image: image32.png]HoinetlEs sne
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文件进行安装即可。整个安装过程可能需要几分钟的时间，安装完成之后，再重新执行“第一步”操作。

第二步：在弹出如下对话框时，点浏览可以自己设置安装的路径。一般直接点击“下一步”
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继续“下一步”

直到安装完成
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第三步：点击“关闭”，完成盘点机数据接收后台的安装。安装成功之后，会自动在电脑桌面上生成“彩屏盘点机数据接收后台”图标，如图所示： [image: image35.png]HEEL
g




3.2打开后台
双击电脑桌面上“彩屏盘点机数据接收后台”的图标，弹出如下图程序操作界面：
[image: image36.png]



说明：数据接收后台的作用：

⑴将各种档案发送到盘点机；

⑵将盘点机的扫描条码回传到电脑；

⑶按用户设定的格式生成文件或直接连接到数据库进行读写操作；


⑷用户表、仓库表、供应商表、客户表与商品资料表配置同理，以商品资料表为例；

3.3下载程序

下载功能请使用我们配套的数据线进行互相通讯。
盘点机选择程序更新，按OK键进入，然后再按F2进入更新界面。

打开数据接收后台，点击下载，选择下载程序

[image: image37.png]



弹出对话框，选择程序更新bin文件夹下的.bin二进制文件，打开并进行程序更新。下载版本用户的为准，下面只是个实例，如：

V2.0_2014_08_21.bin 
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此时盘点机会显示正在下载，下载完成这之后会自动重启，即可以看到我们的最新版本。同时，后台会提示下载完成。
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3.4导入格式设置
设置导入品名表文件格式：在“数据接收后台”窗口的“下载”菜单中选择“导入格式设置”，弹出如下“文件格式设置”对话框
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配置说明：
1.文件类型：选择品名表。
2.文件格式：支持MS Excel,CSV,TXT，DBF。

3.分隔符：可以输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种，excel文件不用设置分隔符。

4.包含标题：商品文件第一行是否有标题，有则打勾，无则不打勾。

5.字段名：系统默认的字段。占位符：定长文档中如果某几列不需要下载，那么就必须得在占位符中把不需要的列数填上，此功能仅用在定长文档中。 

6.字段标题：可以修改导入文件的字段标题。

7.导入选择：导入此字段选Y，不导入选N，鼠标点击一下即可切换。

8.序号：根据该字段在文件排第几列来填，不导入的都默认0。
9.长度：定长文档的每个字段必须输入正确的长度数，其余格式没有长度选项。

3.5演示导入Excel商品文件
第一步：导入文件格式设置

此举例文档共有16列，而我们只需要其中的商品编号、商品名称、基本单位、规格和商品条码这五列（五个字段）。
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具体配置如下图所示：
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第二步：导入商品信息到后台

配置好文件导入格式后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在窗口“下载”菜单中选择“从文件导入商品信息”，弹出如下对话框，选择举例文档，并点击“打开”按钮：
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第三步：选择对应的EXCEL工作表，然后点击“确定”按钮，如下图：
[image: image46.png]


 
第四步：导入成功
窗口会显示：“开始导入，导入成功！”，如下图。此步操作是将EXCEL表以设置好的文件格式导入数据库里面。
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第五步：资料查询
查看导入的信息是否导入成功，如图：

[image: image48.png]



[image: image49.png]= [ e o

MRRE B . £ # &ft =i

> BO500TTE09245  fRLBIE LREST 0 0 0
o114 BO4TERTSZOITE  MEBHA Zngr0HH Il & 0 0 0
o122 BO45INE00106 LM, Blngk20f1, = 0 0 0
oess eoazzeTeonss) AR (BIBL.. sumgeels & o o o
00461 6943297600086 BUBSTRAMERN  0.125gk28% & 0 0 0
00336 6943027300286 PIEEES 0.25g88 = 0 0 0
00032 BOLI0ZTI00CAE PR (RHEHL .. S0merep = 0 0 0
o4s ss0zizonze  BUBETR .. Snesl S o o o
00344 6943027300170 BHIBEH 15OmgG = 0 0 0
00359 BOMI0ZTI00NGG  KIVERE  0.25eety = 0 0 0
00048 BOLI02TI00088  DREHIE. . 10neiBs = 0 0 0
0004g BOLI02TI000ST  DREHIE. . Snexib = 0 0 0
00283 6943004000058 LA 12FH2tf = 0 0 0
o013 euezrzseOn0tl  RBTEER  2oncwiziy S o o o
0273 6942109511023 FABIEAAY 1008 = o 0 0
o207 esalseezoo0ls  ABTENULE 0.25ssH o o o
o208 esalISITIONN0 AWM 0.25ssH W o o o
00213 6940956800016 HRPIFFEA BOF = 0 0 0

< >

298 2014-08-14 08:18:11





3.6演示导入带分隔符TXT商品文件
如导入GOODS500.txt商品文件
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文件第一列是编号，第二列是条码，第三列是名称，第四列规格，第五列是单位，第六列是库存，第七列是进价，第八列是售价，第九列是优惠价，分隔符是逗号，第一行没有标题。


现在要导入编号、条码、名称、库存、进价这5个字段，则导入格式设置如下：
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格式设置完成后，点“保存设置”,然后再点“关闭”返回程序界面。点“下载”旁边的倒三角，下拉的列表点击“从文件导入商品信息”，即可以选择商品文件进行导入。
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弹出的窗口选择商品文件，然后双击“打开”。
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导入成功后，可在“下载”里的“资料查询”查询导入的商品信息。
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如图所示：
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3.7演示导入定长商品文件
导入“定长文档测试.txt”商品文件
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导入格式设置如下：
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剩下的步骤请参考“3.6演示导入带分隔符TXT商品文件”。
3.8下载商品资料
第一步：盘点机点进“资料下载”，接上数据线；

第二步：后台点“下载”里的“从本地下载品名表”，开始下载；
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第三步：下载完成。
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3.9系统设置
后台点击系统设置：进入“系统参数设置”对话框如图所示：
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一般默认即可，不需要设置。如果是要连接数据库，可勾选“可读写软件接口数据库”，具体可参考“盘点机软件接口功能的使用.doc”。
3.10采集数据上传

第一步： 用数据线连接好盘点机与PC终端；
第二步： 盘点机选择“条码上传”，选择“未传数据”或“已传数据”，然后按F2键，这时候盘点机屏幕会显示“正在连接”；
第三步： 后台点击“接收”按钮，采集的数据就开始上传到后台。
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3.11采集数据查询
数据采集工作完成以后，可根据不同的条件对数据进行查询、导出保存及清空数据库等操作。设定查询条件后，单击“查询”按钮，符合条件的查询结果将显示出来，如下图所示
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汇总方式：默认是“汇总”，意思是同一商品会累加在一起；“明细”即每条上传的记录都显示，不累加。
 3.12导出文件格式设置
您可以把符合设定条件的查询结果，导出多种格式文件进行保存（例如：EXCEL、TXT、DBF、clipboard复制到剪贴板文档）等。
在后台点击查询，弹出数据查询&导出对话框，点导出文件格式设置，弹出如下对话框：
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配置说明：
1.文件类型：选择导出数据；
2.文件格式：支持Excel，TXT，CSV，XML，clipboard，cursor，DRUGXML,WPS ET，DBF；
3.包含符号：每个字段是否加引用符号（仅限于文本文档）；
4.数量除外：以包含符号这个选项为基础，去掉数量字段不加引用符号；
5.分隔符：可输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种（仅限于文本文档）；
6.包含标题：导出是否导出标题，字段标题位置可以修改标题的显示；
7.允许导出空的数据源：空的数据导出打勾否则取消勾；
8.定长分隔符：定长文档也可以设置分隔符导出（仅限于文本文档）；
9.数量小数位：-1：直接去掉小数位；0：四舍五入去掉小数位，1：保留1位小数位。
10．数据格式：可以针对数量日期作特殊的格式设置，如有需要请与技术支持联系。
设置完成后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在查询界面里直接点“导出文件”，弹出导出文件对话框，手动指定导出的文件路径与文件名即可。
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后台默认导出格式是txt文件，有标题，分隔符是逗号，导出字段是条码和数量。如需要其他格式，可点击“文件格式设置”进行导出格式设置。
例如导出Excel文件：
第一步：导出文件格式设置
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点保存设置，关闭，然后再点导出文件
第二步：保存位置选择
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输入文件名Export.xls,点保存。
第三步：打开导出Excel文档
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3.13清空数据
在后台点进“查询”界面，点击“清空数据”，弹出如下对话框：
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选择“确定”即可。注意清空后数据将无法恢复；

说明：1.建议每次盘点前进行清空数据操作，或者会将之前回传的扫描数据一起导出而造成错误；

2.如用户担心回传的数据不正确时，在机器还没有选择清空的前提下，可以先在电脑端软件进行“清空数据”后再次回传盘点机上的扫描条码；

