二维码扫描枪使用说明书

一：扫描器部件
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二：扫描枪重新设置步骤

1：扫描器恢复出厂设置：
请扫描下面设置默认值（也叫恢复出厂设置），将所有参数都设为默认值。 
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恢复出厂设置

注意：恢复出厂设置后扫描条码将无回车换行等设置，添加后辍码请参考步骤2；
2：添加后辍设置码：
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 添加回车


添加换行

  添加回车换行


添加TAB
3：扫描模式设置（默认出厂设置为手动模式）
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手动模式







连续扫描模式
4：如需要扫描带中文条码，请先如下设置码


4.1扫描“虚拟串口设置码”，然后拔掉数据线后再接上；
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虚拟串口设置码



4.2电脑会提示发现新硬件，按如下操作，安装《CDC-Driver.zip》驱动
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提示安装成功后，可在任务管理器上检查是否安装成功，成功即如下图：
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4.3安装《BCReader.zip》程序，双击打开，一直下一步操作，直到完成。
4.4双击桌面[image: image9.png]oRaaer



图标，在任务栏[image: image10.png]


找到程序右击设置，弹出下框： 
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一般添加后缀为回车，端口号根据任务管理器中的号设置，中文的常用编码一般是GB2312
注意：如驱动安装不上请将《驱动前驱动》的文件分别复制：
“usbser.sys”复制到C:\Windows\System32\drivers文件夹
“mdmcpq.inf”复制到C:\Windows\inf文件夹
再重新安装二维码枪虚拟串口驱动。
三：疑难解答
	问题
	可能的原因
	可能的解决方法

	如果遵循操作说明，扫描器无任何反应。
	接口/ 电源电缆松动。
	检查电缆连接是否松动。

	
	扫描器未接通电源（串口线接口）。
	串口线接口一般配置需要电源，则应确保已连接完毕。

	扫描光出现但不能读条码。
	扫描器与条码的距离不合适。
	将扫描器从条码移近或移远。

	
	条码破损或打印条码有断针。
	确保条码没有大损伤。扫描标准的商品条码是否能扫描。

	能扫描条码，但不能上传到电脑
	USB口参数设置不对
	请扫描恢复出厂设置

	
	串口机型参数设置不对
	请参考串口设置章节


四.串口接口常用设置：
5.1恢复出厂设置：用户若需取消所作的设定更改，恢复到原始设置，请扫描以下条码：
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注意扫描出厂设置后必须扫描下面串口模式条码


5.2串口出厂标准：
	参数
	出厂默认

	接口方式
	标准 TTL-232

	波特率
	115200

	校验位
	None

	数据位
	8

	停止位
	1

	硬件控制
	None
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  串口模式

5.3波特率设置：直接扫描以下条码，即可修改相应的输出波特率
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38400                          115200
5.4数据位设置：
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无校验/数据位8/停止位1
       无校验/数据位7/停止位1   
无校验/数据位7/停止位2
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偶校验/数据位8/停止位1

偶校验/数据位7/停止位1         
偶校验/数据位7/停止位2[image: image61.png]Py




奇校验/数据位8/停止位1      
奇校验 /数据位7/停止位1

奇校验/数据位7/停止位2
五：特殊条码类型设置
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打开Code39                                                 关闭Code39
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开启Code39 Full ASCII                                        关闭Code39 Full ASCII
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打开Code 128                                               关闭Code 128
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开启Coda bar                                               关闭 Coda bar
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打开Code11                                                关闭Code11
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打开Code93                                                关闭Code93        
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打开Interleaved 2of 5                                         关闭Interleaved 2of 5
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打开Straight 2 of 5 Industrial                                  关闭Straight 2 of 5 Industrial     
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打开Matrix 2 of 5                                           关闭Matrix 2 of 5
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打开UPC-A                                                关闭UPC-A
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打开EAN-8                                                关闭EAN-8
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打开EAN-13                                                关闭EAN-13
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打开PDF417                                               关闭PDF417
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打开Micro PDF417                                           关闭Micro PDF417
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打开QR Code                                                关闭QR Code
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打开Data  Matrix                                            关闭Data  Matrix

