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1 基本设置
1.1 设置码开关
     通过开启设置码功能，可通过扫描设置码来进行识读模块的参数配置。
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*开启设置码                                            关闭设置码
输出设置码内容
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*不输出设置码内容                                       输出设置码内容
1.2 恢复出厂设置
通过扫描“恢复出厂设置”条码，可将识读模块的所有参数恢复到出厂时的配置。
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恢复出厂设置

1.3 用户默认设置

除了出厂设置外，用户也可以将自己经常使用的配置保存为用户默认设置，通过扫描“将当前设置保存为用户默认设置”，可将设备当前配置信息保存为用户默认设置信息，如果识读模块内已有用户默认设置信息，则该操作后新的配置信息会替换掉原有的用户默认设置信息。

而通过扫描“恢复用户默认设置”可将识读模块切换到用户默认设置信息
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将当前设置保存为用户默认设置                                  恢复用户默认设置
2 通讯接口
OBM-6802D识读模块提供TTL-232串行通讯接口与主机进行通讯连接。经由通讯接口，可以接收识读数据、对识读模块发出指令进行控制，以及更改识读模块的功能参数等。
2.1 串行通讯接口
串行通讯接口是连接识读模块与主机设备（如PC、POS等设备）的一种常用方式。当识读模块与主机使用串口线连接时，系统默认采用串行通讯模式。使用串行通讯接口时，识读模块与主机设备间必须在通讯参数配置上完全匹配，才可以确保通讯顺畅和内容正确。
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串口输出
识读模块的串行通讯接口使用TTL电平信号（TTL-232），此接口可适应大多数系统架构。如系统需要使用RS-232形式的架构，需要在外部增加转换电路。
识读模块默认的串行通讯参数如表 2‑1所示。其中，识读模块的波特率可通过串口命令进行修改，但其余参数不可修改。
表 2‑1  默认的串行通讯参数
	参数
	默认

	串行通讯类型 
	标准TTL-232 

	波特率 
	9600 

	校验 
	无 

	数据位 
	8 

	停止位 
	1

	硬件流控 
	无


波特率设置
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1200bps                          4800bps                          *9600bps
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                       14400bps                           19200bps
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       38400bps                      57600bps                           115200bps
2.2 USB接口
当识读模块与主机使用USB线连接时，可通过扫描USB PC设置码将识读模块配置成标准键盘输入模式。
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*USB PC键盘

2.3 USB虚拟串口
当识读模块与主机使用USB线连接时，可通过扫描USB 虚拟串口设置码将识读模块配置成虚拟串口输出模式。
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USB 虚拟串口
3 识读模式
3.1 手动模式
手动识读模式为默认识读模式。在此模式下，识读模块在按下触发键后开始读码，在读码成功输出信息或松开触发键后停止读码。
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*手动模式

   在此模式下，识读模块默认空闲一定时间后，自动进入休眠模式，可通过如下设置码进行设置
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*启用休眠功能                          禁用休眠功能

默认识读模块空闲30秒后自动进入休眠，可通过按键唤醒，退出休眠模式后设备会重启。

3.2 连续模式
设置完毕后，无需触发，识读模块立即开始读码，当读码成功输出信息或单次读码时间结束后，识读模块等待一段时间（可设置）会自动开始下一次读码。若未发生下述情况，识读模块将按以上方式循环工作：读码过程中用户也可单击触发键手动暂停读码。单击触发键识读模块将继续循环读码。
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连续模式
单次读码时长
在连续识读模式下，该参数指在识读成功前允许识读模块持续进行采集识别的最大时长。识读成功或单次读码超时后，识读模块将进入不采集识读的间隔期。单次读码时长设置范围为 0.1~25.5 秒，步长为 0.1 秒；当设置为 0 时，表示读码时间无限长。默认时长为 5.0 秒。
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  1000ms                                                   3000ms
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*5000ms











     无限长

识读间隔时长
该参数指相邻两次识读的间隔时间，即识读模块在结束上一次读码后（不论识读成功与否），在设定的间隔时间内不进行采集识读，直到间隔时间结束后才进行下一次读码。识读间隔时长的设置范围为 0~25.5 秒，步长为 0.1 秒。默认间隔时长为 1.0 秒。
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       无间隔






  500ms






  *1000ms
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                       1500ms







  2000ms

相同条码识读延时
未避免同一条码被连续识读多次，可以要求识读模块在此模式下连续的一段时间内，未能识读到相同条码，才允许读出相同条码。

相同条码识读延时，是指识读模块识读相同条码后，会与上次识读时间进行比较，当间隔时长大于识读延时时长，才允许读出相同条码，否则不允许输出。
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相同条码识读延时                          *相同条码识读不延时

3.3 感应模式
设置完毕后，无需触发，识读模块立即开始监测周围环境的亮度，在场景发生改变时，识读模块等待设定的稳像时间结束后才开始读码。在识读成功输出信息或单次读码超时后，识读模块需间隔一段时间（可设置）才重新进入监测状态。若未发生下述情况，识读模块将按以上方式循环工作：在单次读码时间内未扫描到条码，识读模块将自动暂停读码并且进入监测状态。在感应识读模式下，识读模块也可在按下触发键后开始读码，当读码成功输出信息或松开触发键后继续监测周围环境的亮度。
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  感应模式
单次读码时长
在感应识读模式下，该参数指在识读成功前允许识读模块持续进行采集识别的最大时长。识读成功或单次读码超时后，识读模块将进入不采集识读的间隔期。单次读码时长设置范围为 0.1~25.5 秒，步长为 0.1 秒。当设置为 0 时，表示读码时间无限长。默认时长为 5.0 秒。
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  1000ms                                                   3000ms
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*5000ms











     无限长
识读间隔时长
在识读成功输出信息或单次读码超时后，识读模块需间隔一段时间（可设置）才重新进入监测状态。识读间隔时长的设置范围为 0~25.5 秒，步长为 0.1 秒。默认间隔时长为 1.0 秒。
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       无间隔






  500ms






  *1000ms
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                       1500ms







  2000ms
稳像时长
稳像时长指在感应识读模式下，侦测到场景变化的识读模块在读码之前需要等待图像稳定的时间。稳像时长设置范围为 0~25.5 秒，步长为 0.1 秒。默认稳像时长为 0.4 秒。
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100ms                                               *400ms
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                1000ms










     2000ms

灵敏度
灵敏度指在感应识读模式下，侦测场景的变化程度。当识读模块判断场景变化程度满足要求，会从监测状态切换到识读状态。
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 *普通灵敏度                                             低灵敏度
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              高灵敏度










    特高灵敏度
3.4 命令触发模式
在这种模式下，识读模块接收到主机发送的扫描命令（即标志位 0x0002 的 bit0 写入“1”）时开始读码，在读码成功输出信息或单次读码时间结束后停止读码。
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命令触发模式
注：在命令触发模式下，触发扫描的串口指令为：7E 00 08 01 00 02 01 AB CD；识读模块收到触发指令后，会先输出七个字节的回应信息并同步启动扫描（回应信息内容：02 00 00 01 00 33 31）
单次读码时长
在命令触发识读模式下，该参数指在识读成功前允许识读模块持续进行采集识别的最大时长。单次读码时长设置范围为 0.1~25.5 秒，步长为 0.1 秒。当设置为 0 时，表示读码时间无限长。默认时长为 5.0 秒。
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  1000ms                                                   3000ms
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*5000ms











     无限长
4 照明与瞄准
4.1 照明
照明灯可为拍摄识读提供辅助照明，光束照射在识读目标上，提高识读性能和弱环境光照时的适应能力。用户可根据应用环境将其设置为以下状态中的一种：
普通（默认设置） ：照明灯在拍摄识读时亮起，其它时间熄灭。
常亮：照明灯在识读模块开机后，持续发光。
无照明：在任何情况下照明灯都不亮起。
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   *普通                              常亮                                 无照明
4.2 瞄准
二维条码扫描枪投射的瞄准光束可帮助用户在拍摄识读时找到最佳识读距离。 用户可根据应用环境选择以下任一模式。
普通（默认设置） ：识读模块只在拍摄识读时投射瞄准光束。
常亮：识读模块上电后，持续投射瞄准光束。
无瞄准：在任何情况下瞄准光束都熄灭。
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 *普通                              常亮                                 无瞄准
5 提示输出
5.1 所有提示音

读取“蜂鸣器驱动频率”可将蜂鸣器设置成有源/无源蜂鸣器，也可对无源蜂鸣器的驱动频率进行设置。
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   蜂鸣器驱动频率-无源低频                      *蜂鸣器驱动频率-无源中频
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蜂鸣器驱动频率-无源高频                                      
读取“启动静音”可关闭所有提示音。读取“关闭静音”即可取消静音设置。
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              启动静音                                               *关闭静音
5.2 识读成功提示音
读取“关闭解码成功提示音”可以禁止条码识读成功提示音响起，读取“开启解码成功提示音”即可恢复条码识读成功提示。
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 *开启识读成功提示音









关闭识读成功提示音

读取“提示音持续时间”可对识读成功提示音的持续时间进行设置。默认60ms
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提示音持续时间-30ms                                   *提示音持续时间-60ms

[image: image72.png]


                     [image: image73.png]



提示音持续时间-90ms             提示音持续时间-120ms
5.3 解码状态提示符
为了让主机能快速了解当前解码是否成功，可以开启此功能。
读取“输出解码状态提示符”开启此功能后，若识读不成功，识读模块会发送提示字符“F” ；若识别成功则在解码数据前添加提示字符“S” 。
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       *不输出解码状态提示符                                     输出解码状态提示符
5.4 数据编码格式
为了让识读模块能够识读各种编码格式的中文条码，可以通过读取“输入数据编码格式”来进行设置
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*输入数据编码格式GBK                              输入数据编码格式UNICODE

[image: image78.png]


                                        [image: image79.png]


  

 输入数据编码格式AUTO                             输入数据编码格式UTF8

为了让主机按照指定的编码格式打印中文数据，可以通过读取“输出数据编码格式”来进行设置。

注：GBK格式可用于记事本，UNICODE格式可用于WORD及常用聊天工具的输入框，BIG5格式支持繁体中文。
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 *输出数据编码格式GBK                          输出数据编码格式UNICODE
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输出数据编码格式BIG5                            输出数据编码格式UTF8
5.5 各国键盘设置
为了让各国的主机均能使用设备，可以通过读取对应国家的“键盘”来进行设置。
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*键盘-美国                         键盘-捷克                   键盘-法国
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键盘-德国                       键盘-匈牙利                  键盘-意大利
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键盘-日本                       键盘-西班牙       

5.6 图像翻转
在实际应用中，我们会遇到镜像或者垂直翻转的图像，如下图所示
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当条码出现翻转时，可通过扫描对应的设置码进入镜像翻转模式
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进入镜像翻转模式                         *退出镜像翻转模式

注：镜像翻转模式下，仅可识别镜像翻转的条码，如需识别正常条码或设置码，请先退出镜像翻转模式。

5.7 读取版本信息
为了让主机能快速读取当前设备的版本信息，可以通过“读取版本信息”来进行确认。
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读取版本信息

6 数据编辑

在实际应用中，我们有时需要对识读的数据进行编辑后再输出，方便数据区分和处理

数据编辑包括：

· 增加前缀Prefix

· 增加后缀Suffix

· 解码信息Data段截取

· 输出条码类型CodeID

· 解码失败输出特定RF信息字符

· 增加结束符Tail

处理后的数据默认输出顺序如下

【Prefix】【CodeID】【Data】【Suffix】【Tail】

6.1 前缀

添加前缀

前缀是在解码信息前由用户自定义修改的字符串，可通过扫描“允许添加前缀”设置码进行添加
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允许添加前缀                                           *不添加前缀

修改前缀


扫描“修改前缀”设置码，并组合扫描数据设置码，用户可修改前缀内容，对每个前缀字符使用两个16进制值表示，前缀最多允许15个字符，字符值的16进制转换表可参考附录D
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修改前缀

示例：修改用户自定义前缀为“DATA”

1. 查字符表得到“DATA”四个字符的十六进制值为：“44”、“41”、“54”、“41”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改前缀”设置码

4. 依次扫描数据设置码“4”、“4”、“4”、“1”、“5”、“4”、“4”、“1”

5. 扫描“保存”设置码

6.2 后缀

添加后缀

后缀是在解码信息后由用户自定义修改的字符串，可通过扫描“允许添加后缀”设置码进行添加
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允许添加后缀                                           *不添加后缀

修改后缀


扫描“修改后缀”设置码，并组合扫描数据设置码，用户可修改后缀内容，对每个后缀字符使用两个16进制值表示，后缀最多允许15个字符，字符值的16进制转换表可参考附录D
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修改后缀

示例：修改用户自定义后缀为“DATA”

1. 查字符表得到“DATA”四个字符的十六进制值为：“44”、“41”、“54”、“41”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改后缀”设置码

4. 依次扫描数据设置码“4”、“4”、“4”、“1”、“5”、“4”、“4”、“1”

5. 扫描“保存”设置码

6.3 CODE ID

添加CODE ID

用户可通过CODE ID来标识不同的条码类型，每种条码类型所对应的CODE ID用户可自由修改，CODE ID使用一个字符进行标识。
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允许添加CODE ID                                     *不添加CODE ID


CODE ID默认值


扫描“CODE ID默认值”设置码，每个条码对应的CODE ID可恢复至默认值,默认CODE ID可参考附录C
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所有条码的CODE ID恢复默认值

修改CODE ID


每种条码对应的CODE ID用户可自由修改，通过扫描对应的设置码，并组合扫描数据设置码来实现。每种条码对应的CODE ID字符使用一个16进制值表示，字符值的16进制转换表可参考附录D 

示例：修改CODE 128条码对应的CODE ID为“A”

1. 查字符表得到“A”字符的十六进制值为：“41”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改CODE 128的CODE ID”设置码

4. 依次扫描数据设置码 “4”、“1”

5. 扫描“保存”设置码


修改各条码类型的CODE ID设置码列表：
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修改EAN13的CODE ID                               修改EAN8的CODE ID
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修改UPCA的CODE ID                               修改UPCE0的CODE ID
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修改UPCE1的CODE ID                               修改CODE 128的CODE ID
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   修改CODE 39的CODE ID                          修改CODE 93的CODE ID
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修改CODE BAR的CODE ID                               修改Interleaved 2 of 5的CODE ID
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修改Industrial 25的CODE ID                               修改Matrix 2 of 5的CODE ID
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修改CODE 11的CODE ID                               修改MSI的CODE ID
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修改RSS的CODE ID                               修改限定式RSS的CODE ID
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修改扩展式RSS的CODE ID                               修改QR CODE的CODE ID
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修改Data Matrix的CODE ID                               修改限定式PDF417的CODE ID

6.4 结束符

为了让主机能快速区分当前解码的结果，可以开启此功能。
读取“增加结束符”开启此功能后，若识读成功，识读模块则在解码数据后添加对应的结束符 。
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             关闭结束符                                           *增加结束符CR
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增加结束符TAB                                        增加结束符CRLF

6.5 Data段截取

当用户只需要输出一部分解码信息的时候，可开启此功能。

我们将解码信息【Data】分为三部分：

【Start】【Center】【End】

其中Start、End段的字符长度可通过扫码控制。

用户通过扫码如下设置码，可选择输出相应位置的解码信息
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   *传输整个Data段









   仅传输Start段
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 仅传输End段



 
 




  仅传输Center段

修改Start段长度M

扫描“修改前截取长度M”，并组合扫描数据设置码，可修改Start段的长度大小，Start段最多允许255个字符，

前截取长度M使用一个十六进制字符表示， 长度M对应的十六进制值转换表可参考附录D
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   修改前截取长度M

修改End段长度N

扫描“修改后截取长度N”，并组合扫描数据设置码，可修改End段的长度大小，End段最多允许255个字符，

后截取长度N使用一个十六进制字符表示， 长度N对应的十六进制值转换表可参考附录D
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   修改后截取长度N


仅传输Start段

示例：当解码信息为“1234567890123ABC”时，输出前十三个字节“1234567890123”

1. 查字符表得到十进制数据“13”对应的十六进制字符为“0D”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改前截取长度M”设置码

4. 依次扫描数据设置码 “0”、“D”

5. 扫描“保存”设置码

6. 扫描“仅传输Start段”设置码

仅传输End段

示例：当解码信息为“1234567890123ABC”时，输出后三个字节“ABC”

1. 查字符表得到十进制数据“3”对应的十六进制字符为“03”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改后截取长度N”设置码

4. 依次扫描数据设置码 “0”、“3”

5. 扫描“保存”设置码

6. 扫描“仅传输End段”设置码

仅传输Center段

示例：当解码信息为“12345678900123ABC”时，输出中间四个字节“0123”

1. 查字符表得到十进制数据“10”、“3”对应的十六进制字符分别为“0A”、“03”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改后截取长度N”设置码

4. 依次扫描数据设置码 “0”、“3”

5. 扫描“保存”设置码

6. 扫描“修改前截取长度M”设置码

7. 依次扫描数据设置码 “0”、“A”

8. 扫描“保存”设置码

9. 扫描“仅传输Center段”设置码

6.6 RF信息

RF(Read Fail)信息是指识读模块在某些模式下，希望在读码不成功时，输出用户自由定义的一些信息，用户或程序检测到这段信息后进行相应的调整或操作
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 发送RF信息                                        *不发送RF信息

修改RF信息


扫描“修改RF信息”设置码，并组合扫描数据设置码，用户可修改RF信息内容，对每个RF字符使用两个16进制值表示，RF最多允许15个字符，字符值的16进制转换表可参考附录
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修改RF信息

示例：修改用户自定义RF信息为“FAIL”

1. 查字符表得到“FAIL”四个字符的十六进制值为：“46”、“41”、“49”、“4C”

2. 确认设置码是否开启，若未开启，请扫描“开启设置码”设置码(见1.5.2章节)

3. 扫描“修改RF信息”设置码

4. 依次扫描数据设置码“4”、“6”、“4”、“1”、“4”、“9”、“4”、“C”

5. 扫描“保存”设置码

7 条码类型使能/禁止配置

7.1 所有条码可解

读取以下设置码，将对所有支持的条码类型进行允许识读或禁止识读的操作。禁止识读所有类型后，仅允许识读设置码
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允许识读所有类型                                                 禁止识读所有类型
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  *打开默认识读类型

7.2 条码旋转功能

读取以下设置码，将对所有支持的条码类型进行允许或禁止360°旋转识读的操作。禁止360°旋转功能将会提高解码速度。
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*允许360°旋转识读                                                 禁止360°旋转识读

7.3 EAN13

读取以下设置码，将对EAN13条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读EAN13                                                禁止识读EAN13

7.4 EAN8

读取以下设置码，将对EAN8条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读EAN8                                                禁止识读EAN8

7.5 UPCA

读取以下设置码，将对UPCA条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读UPCA                                                禁止识读UPCA

7.6 UPCE0

读取以下设置码，将对UPCE0条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读UPCE0                                                禁止识读UPCE0

7.7 UPCE1

读取以下设置码，将对UPCE1条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读UPCE1                                                禁止识读UPCE1

7.8 Code128

读取以下设置码，将对Code128条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读Code128                                               禁止识读Code128

读取以下设置码，将对Code128条码最短识读长度进行设置
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Code128信息最短长度为0                 *Code128信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Code128条码最长识读长度进行设置
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*Code128信息最短长度为32                     Code128信息最短长度为255

7.9 Code39

读取以下设置码，将对Code39条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读Code39                                               禁止识读Code39

读取以下设置码，将对Code39条码最短识读长度进行设置
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Code39信息最短长度为0                 *Code39信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Code39条码最长识读长度进行设置
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*Code39信息最短长度为32                     Code39信息最短长度为255

7.10 Code93

读取以下设置码，将对Code93条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读Code93                                               禁止识读Code93

读取以下设置码，将对Code93条码最短识读长度进行设置
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Code93信息最短长度为0                 *Code93信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Code93条码最长识读长度进行设置
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*Code93信息最短长度为32                     Code93信息最短长度为255

7.11 CodeBar

读取以下设置码，将对CodeBar条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读CodeBar                                               禁止识读CodeBar

读取以下设置码，将对CodeBar条码允许/禁止发送起止符进行设置
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发送CodeBar起止符                     *不发送CodeBar起止符

读取以下设置码，将对CodeBar条码最短识读长度进行设置
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CodeBar信息最短长度为0                 *CodeBar信息最短长度为4

读取以下设置码，将对CodeBar条码最长识读长度进行设置
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*CodeBar信息最短长度为32                     CodeBar信息最短长度为255

7.12 QR

读取以下设置码，将对QR条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读QR                                                     禁止识读QR

7.13 Interleaved 2 of 5
读取以下设置码，将对Interleaved 2 of 5条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读Interleaved 2 of 5                                     *禁止识读Interleaved 2 of 5
读取以下设置码，将对Interleaved 2 of 5条码最短识读长度进行设置
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Interleaved 2 of 5信息最短长度为0                 * Interleaved 2 of 5信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Interleaved 2 of 5条码最长识读长度进行设置

[image: image185.png]


                                   [image: image186.png]



* Interleaved 2 of 5信息最短长度为32               Interleaved 2 of 5信息最短长度为255

7.14 Industrial 25
读取以下设置码，将对Industrial 25条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读Industrial 25                                           *禁止识读Industrial 25
读取以下设置码，将对Industrial 25条码最短识读长度进行设置
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Industrial 25信息最短长度为0                 * Industrial 25信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Industrial 25条码最长识读长度进行设置
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* Industrial 25信息最短长度为32               Industrial 25信息最短长度为255

7.15 Matrix 2 of 5
读取以下设置码，将对Matrix 2 of 5条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读Matrix 2 of 5                                           *禁止识读Matrix 2 of 5
读取以下设置码，将对Matrix 2 of 5条码最短识读长度进行设置
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Matrix 2 of 5信息最短长度为0                 * Matrix 2 of 5信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Matrix 2 of 5条码最长识读长度进行设置
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* Matrix 2 of 5信息最短长度为32               Matrix 2 of 5信息最短长度为255

7.16 Code11

读取以下设置码，将对Code11条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读Code11                                                 *禁止识读Code11

读取以下设置码，将对Code11条码最短识读长度进行设置
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Code11信息最短长度为0                 *Code11信息最短长度为4

读取以下设置码，将对Code11条码最长识读长度进行设置
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*Code11信息最短长度为32               Code11信息最短长度为255

7.17 MSI

读取以下设置码，将对MSI条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读MSI                                                     *禁止识读MSI

读取以下设置码，将对MSI条码最短识读长度进行设置
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MSI信息最短长度为0                       *MSI信息最短长度为4

读取以下设置码，将对MSI条码最长识读长度进行设置
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* MSI信息最短长度为32                        MSI信息最短长度为255

7.18 RSS

读取以下设置码，将对RSS-14条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读RSS-14                                                *禁止识读RSS-14

读取以下设置码，将对限定式RSS条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读限定式RSS                                             *禁止识读限定式RSS

读取以下设置码，将对扩展式RSS条码允许/禁止识读进行设置
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允许识读扩展式RSS                                             *禁止识读扩展式RSS

读取以下设置码，将对RSS条码最短识读长度进行设置
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RSS信息最短长度为0                       *RSS信息最短长度为4

读取以下设置码，将对RSS条码最长识读长度进行设置
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* RSS信息最短长度为32                        RSS信息最短长度为255

7.19 DM

读取以下设置码，将对DM条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读DM                                                     禁止识读DM

7.20 PDF417

读取以下设置码，将对PDF417条码允许/禁止识读进行设置
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*允许识读PDF417                                                禁止识读PDF417

8 附录A：默认设置表
	参数名称
	默认设置
	备注

	通讯接口

	TTL-232
	波特率
	9600
	

	
	校检
	无校检
	

	
	数据位
	8位
	

	
	停止位
	1位
	

	
	硬件流控
	无硬件流控
	

	模式参数

	默认识读模式
	手动模式
	

	串口触发模式
	单次读码时间
	5s
	参数范围：0.1-25.5秒，步长为0.1s；0表示单次解码时间不限 

	手动模式
	触发电平
	低电平触发
	默认高电平


9 附录B：Code ID列表
	条码类型
	对应字符
	标志位地址

	EAN-13
	d
	0x91

	EAN-8
	d
	0x92

	UPC-A
	c
	0x93

	UPC-E0
	c
	0x94

	UPC-E1
	c
	0x95

	Code 128
	j
	0x96

	Code 39
	b
	0x97

	Code 93
	i
	0x98

	Codabar
	a
	0x99

	Interleaved 2 of 5
	e
	0x9A

	Industrial 2 of 5
	D
	0x9B

	Matrix 2 of 5
	v
	0x9C

	Code 11
	H
	0x9D

	MSI-Plessey
	m
	0x9E

	GS1 Databar(RSS-14)
	R
	0x9F

	GS1 Databar Limited(RSS)
	R
	0xA0

	GS1 Databar Expanded(RSS)
	R
	0xA1

	QR Code
	Q
	0xA2

	Data Matrix
	u
	0xA3

	PDF 417
	r
	0xA4


10 附录C：ASCII码表
	十六进制
	十进制
	字符

	00
	0
	NUL

	01
	1
	SOH

	02
	2
	STX

	03
	3
	ETX

	04
	4
	EOT

	05
	5
	ENQ

	06
	6
	ACK

	07
	7
	BEL

	08
	8
	BS

	09
	9
	HT

	0a
	10
	LF

	0b
	11
	VT

	0c
	12
	FF

	0d
	13
	CR

	0e
	14
	SO

	0f
	15
	SI

	10
	16
	DLE

	11
	17
	DC1

	12
	18
	DC2

	13
	19
	DC3

	14
	20
	DC4

	15
	21
	NAK

	16
	22
	SYN

	17
	23
	ETB

	18
	24
	CAN

	19
	25
	EM

	1a
	26
	SUB

	1b
	27
	ESC

	十六进制
	十进制
	字符

	1c
	28
	FS

	1d
	29
	GS

	1e
	30
	RS

	1f
	31
	US

	20
	32
	SP

	21
	33
	!

	22
	34
	"

	23
	35
	#

	24
	36
	$

	25
	37
	%

	26
	38
	&

	27
	39
	`

	28
	40
	(

	29
	41
	)

	2a
	42
	*

	2b
	43
	+

	2c
	44
	,

	2d
	45
	-

	2e
	46
	.

	2f
	47
	/

	30
	48
	0

	31
	49
	1

	32
	50
	2

	33
	51
	3

	34
	52
	4

	35
	53
	5

	36
	54
	6

	37
	55
	7

	38
	56
	8

	39
	57
	9

	3a
	58
	:

	十六进制
	十进制
	字符

	3b
	59
	;

	3c
	60
	<

	3d
	61
	=

	3e
	62
	>

	3f
	63
	?

	40
	64
	@

	41
	65
	A

	42
	66
	B

	43
	67
	C

	44
	68
	D

	45
	69
	E

	46
	70
	F

	47
	71
	G

	48
	72
	H

	49
	73
	I

	4a
	74
	J

	4b
	75
	K

	4c
	76
	L

	4d
	77
	M

	4e
	78
	N

	4f
	79
	O

	50
	80
	P

	51
	81
	Q

	52
	82
	R

	53
	83
	S

	54
	84
	T

	55
	85
	U

	56
	86
	V

	57
	87
	W

	58
	88
	X

	59
	89
	Y

	十六进制
	十进制
	字符

	5a
	90
	Z

	5b
	91
	[

	5c
	92
	\

	5d
	93
	]

	5e
	94
	^

	5f
	95
	_

	60
	96
	'

	61
	97
	a

	62
	98
	b

	63
	99
	c

	64
	100
	d

	65
	101
	e

	66
	102
	f

	67
	103
	g

	68
	104
	h

	69
	105
	i

	6a
	106
	j

	6b
	107
	k

	6c
	108
	l

	6d
	109
	m

	6e
	110
	n

	6f
	111
	o

	70
	112
	p

	71
	113
	q

	72
	114
	r

	73
	115
	s

	74
	116
	t

	75
	117
	u

	76
	118
	v

	77
	119
	w

	78
	120
	x

	十六进制
	十进制
	字符

	79
	121
	y

	7a
	122
	z

	7b
	123
	{

	7c
	124
	|

	7d
	125
	}

	7e
	126
	~

	7f
	127
	DEL


11 附录D：数据码

0 ~ 9
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0                                                  1
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2                                                  3
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4                                                  5
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6                                                  7
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8                                                  9

A – F
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A                                                  B
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C                                                  D
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E                                                  F

12 附录E：保存或取消

读取数据码后要扫描“保存”设置码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错，您可以取消读取错误的数据。

如读取某个设置码，并依次读取数据“A”、“B”、“C”、“D”，此时若读取“取消前一次读的一位数据”，将取消最后读的数字“D”，若读取“取消前面读的一串数据”将取消读取到的数据“ABCD”，若读取“取消修改设置”将取消读取到的数据“ABCD”并退出该修改设置。
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保存








取消前一次读的一位数据
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取消前面读的一串数据







  取消修改设置
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