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[bookmark: _Toc522635046]用户默认设置
保存用户默认设置：将设备的当前设置保存作为用户默认设置，当恢复出厂设置后该用户设置不会丢失，但设备恢复到出厂的默认配置。
恢复用户默认设置：启用之前保存的用户默认设置，如果没有保存的用户默认设置，则恢复用户默认设置将不会改变当前设置。
删除用户默认设置：将之前保存的用户默认设置删除。
[image: ]                              
  *号表示出厂默认设置
查询版本信息
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[bookmark: _Toc522635054]补光灯设置
补光灯开启与关闭：
补光灯普通模式开启：在读码时，补光灯持续发光，亮度由设备自动控制，其他情况补光灯关闭。
补光灯普通模式关闭：在任何情况下，补光灯（包括外部补光灯）都熄灭。
[image: ]
补光灯常亮设置
普通模式：在读码时，外部补光灯持续发光，其他情况关闭。
常亮模式：在任何情况下，外部补光灯都持续发光。
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[bookmark: _Toc522635056]蜂鸣器设置
开启蜂鸣器：
 [image: ]               
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[bookmark: _Toc522635058]三、通讯方式设置
[bookmark: _Toc522635059]USB通讯
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[bookmark: _Toc522635060]USB版本设置
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[bookmark: _Toc522635074]屏幕识读设置
屏幕识读模式：  增强手机等屏幕码的识读。注意：打开此模式，纸质条码识读成功率有可能下降。
屏幕识读关闭：  关闭屏幕识读模式
[image: ]


[bookmark: _Toc522635075]感应模式手机屏幕扫码速度增强模式设置
感应模式手机屏幕扫码速度增强模式：增强手机屏幕码的识读速率。
[bookmark: _GoBack]感应模式手机屏幕扫码速度普通模式：普通模式
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[bookmark: _Toc522635076]中文输出设置
中文输出模式：支持USB HID KEYBOARD接口直接输出中文
中文输出关闭：关闭中文输出之后，USB HID KEYBOARD接口下将不能输出中文
[image: ]
注：当USB HID KEYBOARD模式直接输出中文功能打开后，如果PC端的中文输入法打开，会导致输出英文字符被输入法截获，从而导致英文输出错乱，打开下面的配置可以解决PC端的中文输入法打开的影响。
中文输入法增强模式：此增强模式下，即使PC端的中文输入法打开，USB HID KEYBOARD仍然可以直接输出英文
中文输入法普通模式：普通模式

[image: ]

[bookmark: _Toc522635077]数据编码格式设置
输入数据编码格式设置
为了让扫描设备能够识读多种编码格式的各国文字数据条码，可以通过“输入数据编码格式”进行设置。
[image: ]


[image: ]



输出数据编码格式设置
为了让主机按照指定的编码格式输出中文数据，可以通过“输出数据编码格式”进行设置。
注：GBK格式可用于记事本，WPS；UNICODE格式可用于Word及常用聊天工具的输入框。
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[bookmark: _Toc522635078]支付宝开票码设置
[image: ]

[bookmark: _Toc522635079]微信开票码设置
[image: ]
注意：开启开票码识读功能要同时开启中文输出才有效。


[bookmark: _Toc522635080]国税开票码设置
国税开票码识读功能模式：开启国税开票码识读功能，主要应用于国税开票码
国税开票码识读功能关闭：关闭国税开票码识读功能模式
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[bookmark: _Toc522635082]自动添加设置
自动添加换行：自动在结果末尾添加换行符
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自动添加TAB：自动在结果末尾添加TAB符
[image: ]
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