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ab-7800无线盘点机
第一章 简要说明
1.1 设备清单
	设备
	用途

	盘点机
	包含收货、发货、盘点、无线枪等功能

	接收器
	用于无线上传（扫描到的数据）到电脑TXT文本，EXCEL表格等
鼠标光标所在位置（无需安装驱动）

	锂电池
	2800毫安，可连续使用10小时，待机时间15天

	充电器
	日常充电时间最佳为6小时（不建议用电脑USB口充电）

	手腕带
	


1.2 电池充电
1.2.1电量显示：电池电量图标[image: image2.png]


显示在屏幕的右上角。当电池电量过低时，设备将自动关机。
1.2.2 电池充电：本机使用2800mAh可充电聚合物锂离子电池，头三次充电时间须在12小时以上，并充分放电。日常充电时间最佳为6小时。在关机状态下充电时，屏幕上充电图标会闪烁，当充电图标静止不动时，表示充电完毕或未放电池。
   注意事项：
A.此盘点机只能使用经认可充电器（使用电脑USB可能会出现充不满现象）；
   B.电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电饱和；
   C.如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
   D.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。
第二章ab-7800彩屏无线盘点机功能的操作
2.1盘点机的按键指引
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提示：1～9数字按键可快速进入对应的功能选项。
2.2 盘点机的开机与关机
2.2.1 开机
请确认电池已经安装好，电量充足，长按开机键3秒（[image: image4.jpg]


）直至设备启动。

2.2.2 关机
长按关机键2秒（[image: image5.jpg]


）直至关闭设备。

2.3 盘点机功能说明
2.3.1 接收器与盘点机连接配对（无线传输数据使用）：

a、将接收器接入到电脑USB口，3秒后屏幕左上角显示当前信号强度；[image: image6.png]



b、如3秒钟后机器还是没有信号显示，盘点机选择“8.无线设置”，选择相应的连接方式，按确认，再把接收器重新拨掉后再插入到电脑USB口即可；
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2.3.2无线枪
a、将接收器接入到电脑；
b、电脑上打开TXT文本或EXCEL表格等文档，将鼠标光标点到文档上；

c、选择“1.无线枪”(“1.开始扫描”，按SCAN键扫描或F1手输条码；

[image: image8.png]
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注意：有信号时，扫描的条码数据会直接显示在txt文本里面；无信号或者信号较弱时，会自动保存在机器上，有信号自动上传；
条码上传：将扫描到的数据上传到电脑上；
数据浏览：按F2浏览已扫描到的条码，按屏幕提示按F3对当前条码删除(已上传条码不能删除)
前缀设置：设置条码的前缀，可设置6个前缀。
后缀设置：设置条码的后缀，可设置6个后缀。
前后缀设置方法：按OK确认，然后再按左右方向键进行切换选择。
2.3.3收货、发货、盘点
a、选择“盘点”(“进入操作”；

b、按中间黄色SCAN键扫描，没有条码或条码不好扫描时，可按F1键手动输入条码；
c、扫描条码后，输入数量，按OK确认即可；

d、重复第2步骤，继续扫描其它条码直至盘点完成；
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注意：左上角与右上角的文字可按机器左右方向键切换，【实时】需机器有信号无线上传到电脑，【手动】手动输入数量，【自动】默认数量为1个。
条码上传：将扫描到的数据上传到电脑上；

数据浏览：按F2浏览已扫描到的条码，按屏幕提示按F3对当前条码删除(已上传条码不能删除)
2.3.4 高级设置
一般无需修改，默认即可，具体功能如下。

1. 机器编号：给每台机器设置一个编号，按OK输入编号。

2. 上传设置：可设置分隔符、记录后的结束符；选择需上传的字段信息上传；开启【单号上传】即打开单号管理，
3. 特殊管理：

3.1批号管理：打开后，先扫描条码，再输入批号，最后输入数量；
3.2唯一条码：打开后，先扫描条码，再持续扫描唯一码，重复即报警提醒操作不成功。 

4. 内存清理：条码清空即把扫描的条码数据清空，出厂设置即把所有的设置恢复出厂时配置；

5. 重复条码：忽略:扫描到相同条码时不提示，提醒：扫描到相同条码时提示已扫描过，按确定追加数量，返回取消。

6. 更换主题：按上下方向键选择所需主题按OK更换。

2.3.5 条码上传

      主界面按5选择【条码上传】，对已上传或未上传相应操作的条码数据进行上传操作。每个功能的选项下都有【条码上传】功能，亦可选择操作。
2.3.6 基本设置

       可对日期、时间进行设置，设置关机时间，休眠时间。
2.3.7 程序更新
当前程序版本：用于区别程序的版本和升级软件要求； 
2.4导出工具使用
2.4.1 功能描述

盘点机默认的导出格式为：条码+逗号+数量+[逗号+仓库/批号](例:6914068002088,12,1001），通过此工具用户可以自定义导出其它格式；

2.4.2使用说明

a、将接收器接在电脑的USB口；

b、电脑上双击“盘点机导出”图标[image: image12.png]


 ，打开程序；

c、将鼠标光标放到软件空白输入区，盘点机选择数据上传后，数据将会显示在输入区；
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a、盘点机上传完成后点“保存导出”按钮，弹出“查询导出”界面；

b、设定好相应的“查询条件”后，点“查询”按钮[image: image14.png]


，显示符合当前查询条件的内容；

c、点“导出”[image: image15.png]


按钮，用户可自已定义导出的格式与保存的文件名；
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第一步：设定文件格式
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第二步：选择要导出的字段
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第三步：TXT文件格式时特殊设置
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� HYPERLINK  \l "高级设置" ��请点我


设置多仓库的内容�





� HYPERLINK  \l "无线枪" ��请点我


无线枪操作�





我当无线扫描枪一样使用





我想盘点





� HYPERLINK  \l "更换主题" ��请点我


更换主题背景�





我不喜欢这个颜色，我要换个背景





� HYPERLINK  \l "盘点" ��请点我


盘点操作�





� HYPERLINK  \l "条码上传" ��请点我


将数据上传到电脑�





我有很多个仓库要盘点             


    





怎么样上传到电脑


 





� HYPERLINK  \l "连接配对" ��盘点机没信号


盘点机与接收器配对�





手工填写





1.盘点机上传数据时将光标点到此区域


2.客户/供应商、仓库、操作员手工填写


3.点格式设置，设置好相应导入格式。


（如机器上传的时候设置了单号的就需把单号勾打上）


上传完点保存导出。











客户/供应商、仓库、操作员手工填写











点选取，选择保存文件的位置，手动输入文件名称输入文件名新建。








亲，要导出TXT文件类型时，记得选这项哦。





Excel电子表格格式





点一下“字段”，在“可用字段”选中按三角符到“导出字段”，完成后按导出。


排列顺序可点中往下拉动





导出分隔符设置：点击作相应的修改。





各字段内容前后包含的字符，默认为空；


如填写为上双引号时，导出内容如下：


“6953556412431”,“12”


“6923855641243”,“20”








文件的分隔符：


直接填写相应字符，如“，”“；”等


#加上相应ASCLL码，如：TAB分隔符时输入“#9”；








