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ab-8800彩屏无线盘点机

快速入门指南
第一章 简要说明
1.1 设备清单
	设备
	数量
	备注

	便携式盘点机
	1台
	

	接收器
	1个
	配有接收器专用数据线

	数据线
	1根
	

	充电器
	1个
	


1.2 安全事项
请阅读以下简明的规则,不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。
[image: image2.emf] 安全开机：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。
[image: image3.emf] 干扰：所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。
[image: image4.emf] 合理的使用：仅可在产品文档中说明的用途上使用本设备。
[image: image5.emf] 维修服务：只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。
[image: image6.emf] 配件和电池：只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
[image: image7.emf] 防水性：本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
[image: image8.emf] 制作备份：切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。
[image: image9.emf] 连接其他设备：连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明或咨询厂商技术支持人员，请勿连接不配套的设备。
1.3 电池充电
1.3.1电量显示：电池电量图标[image: image10.jpg]


显示在屏幕的右上角。当电池电压低于3.6V时，设备将自动关机。
1.3.2 电池充电：将充电器的电源插头接入AC220V电源插座，充电接头插入机器的充电接口即可。在关机状态下充电时，屏幕上充电图标会闪烁，当充电图标静止不动时，表示充电完毕或未放电池。
   注意事项：
A.此盘点机只能使用经认可的电池和充电器；
   B.电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电饱和；
   C.如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
   D.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。
1.4 电池安装
1.4.1 机器背部面向自己，按住电池盖,按照箭头方向滑动电池盖，如下图所示：
     [image: image11.jpg]A T
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1.4.2 装入电池。确保电池顶端的触点与电池连接器充分接触，如下图所示：
                          [image: image12.jpg]POLYMER-
Li-ion Battery
3.7V 2800mAh
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1.4.3 装回电池盖，请将电池盖放到机器背面，滑动电池盖直至固定到位。如下图所示方向：

       [image: image13.jpg]



1.5 配件
1.5.1 2800mAh聚合物电池，图片如下所示：
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1.5.2 USB数据线和无线接收器，如下所示：
  [image: image15.png]


    [image: image16.png]


    
第二章ab-8800彩屏无线盘点机功能的操作
2.1 ab-8800彩屏无线盘点机正面视图
[image: image17.jpg]



1. 2.8TFT-LCD显示屏。
2. SCAN 扫描键。
3. OK 确认键。
4. F1一键多功能：a.在数据批量上传时，按F1键选择无线上传；
b.在商品盘点扫描时，按F1键手动输入货号。
5. F2一键多功能：a.在数据批量上传时，按F2键选择USB数据线上传；
b.在商品盘点扫描时，按F2键手动输入条码。
6. 左方向键，切换方向。在商品盘点操作时，可随时切换数据传输状态为实时传输或存储状态。
7. 下方向键，切换方向。
8. 数字、大写、小写切换键，手动状态下才有效。
9. 取消键。
10. F3 键，对输入数量进行正负数切换，光标输入状态下才有效；商品盘点时查看条码批号。
11. F4退格删除键，光标输入状态下才有效。
12. 上方向键，切换方向。
13. 右方向键，切换方向。商品盘点操作时，可切换在输入条码数量时为自动填充或手工录入。
14. 开机、关机键。
注：光标输入状态特殊按键说明：a、输入条码时，按*键可切换数字、字母大小写状态；b、数量输入时，按*键输入小数点；c、字母状态下按0键可以输出空格字符，连续按两下输出“！”字符；d、输入数量时，按F3键变成负数，再按F3键，又变回正数。
2.2 盘点机功能说明
2.2.1 开机
请确认电池已经安装好，电量饱和，长按开机键3秒（[image: image18.jpg]


）直至设备启动。

[image: image1.png]


2.2.2 关机
长按关机键2秒（[image: image19.jpg]


）直至关闭设备。
2.2.3 屏幕显示功能介绍，如右图

1．显示无线信号。
2．显示时间。
3．显示存储容量。
4．显示电量。
注意：根据菜单前的显示数字按对应的数字键盘可快速进入对应的功能选项。

2.3 盘点机功能说明
2.3.1 无线枪
a、安装好接收器的天线，连接好PC终端设备，并打开PC端的txt文本，确认光标停留在文本内；

b、按[image: image20.jpg]


键打开盘点机，按OK或者数字键:1进入，如图-1；

c、按键选择“进入操作”，如图-2；

d、按SCAN键开始条码扫描，有信号时，扫描的条码数据会直接显示在txt文本里面，如图-3；无信号或者信号较弱时，扫描数据保存在盘点机上。盘点机扫描条码后的界面如图-4。（注意:无线枪功能扫描只显示条码。） 
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数据上传：可以上传当前数据或者历史数据到txt文本里或excel里。
前缀设置：设置条码的前缀，可设置6个前缀。
后缀设置：设置条码的后缀，可设置6个后缀。
注：前、后缀设置字符为：空格、tab、回车、跳行、逗号、分号，默认无字符。操作方法：按下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按左右方向键进行切换选择。
2.3.2入库/出库
        参照下面的盘点功能介绍。
2.3.3 盘点
a、选择“盘点”功能，按OK键， 如图-7。

b、选择“进入操作”，显示图-8界面，输入单号（在“4.功能设置”选项里面可设置单号开启或关闭），无单号则直接进入扫描界面，如图-9。

c、按F1键可以手动输入货号，F2键手动输入条码，SCAN扫描。
d、扫描条码后，如显示商品档案信息（如图-10），此时按F3可查看批号（如图-11），再按下方向键对批号等信息进行修改，按OK键确认后返回，输入数量和修改单价，按OK确认。商品档案信息可通过下载工具下载到盘点器。

e、如未下载商品档案信息或商品档案信息不包含所扫描的条码信息，则显示如图-12，并提示未知商品，输入数量，根据提示按OK键保存或按其他键取消操作，如图-13。如果在“功能设置”菜单中，“未知物品：”选项选择“禁止”，则商品档案信息中未包含的条码信息将不予保存。
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数据上传：上传当前数据或者历史数据到txt文本里或excel里。
上传设置：设置分隔、结束字符（无、空格、tab、回车、跳行、逗号、分号）；设置上传字段（单号、条码、货号、批号、数量、价格、时间、机器码）。操作方法：用向下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按左右方向键进行切换选择。例如：设置分隔字符为“逗号”，结束字符为“回车”，上传字段设置上传条码、数量、时间，则盘点机扫描条码后上传到txt文本里的输出如图-14所示。 
功能设置：可以设置单号管理、批号管理、批号修改、单价修改、唯一条码、未知物品。操作方法：用向下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按左右方向进行切换选择。
2.3.4 商品查询
输入货号或条码，可查询盘点机里的商品档案信息，按F3键可查看批号，多个批号按上下方向键选择。（图-15、16、17）
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2.3.5 数据下载
下载商品资料到盘点机、字库更新等，配合下载工具使用，具体操作见“第三章  驱动及下载工具安装”。
2.3.6 系统设置
基本设置：进行日期，时钟，关机时间，显示时间的设置。
通讯设置：设置工作频道和查看系统编号。
连接基站：按OK键，根据屏幕提示，在此状态下，重新启动接收器即可配对。
内存清理：数据清空：清空扫描条码信息；
档案清空：清空下载的物品档案信息；
出厂设置：清空所有信息，并将所有设置恢复到出厂默认设置。
2.3.7 程序更新
屏幕代码：用于确认更新程序类别，如屏幕代码包含“9341”，那么更新程序时须选择包含“9341”的更新程序，否则会导致显示不正确；

当前程序版本：用于区别程序版本和满足升级固件要求；

按F2启动更新：详细请看“第三章  驱动及下载工具安装”。
第三章  驱动及下载工具安装

3.1安装固件升级程序驱动
第一步：将光盘里面的所有文件拷贝到PC端本地磁盘上。
第二步：从光碟中拷贝出来的文件中找到如下文件夹，并打开
[image: image36.jpg]


双击打开可以看到
[image: image37.jpg]driver
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第三步：然后双击“USBXpressInstaller.exe”，进入如下界面：
[image: image38.jpg]4 ilicon Laboratories USBXpress Device Driver Installer
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第四步：点击Install，出现以下提示，请等待系统搜索并安装成功
[image: image39.png]Please wait while system is scanned



 [image: image40.jpg]Success
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注意：安装成功后，盘点机接上数据线，点进“程序更新”，然后按F2，电脑就会自动安装固件升级程序驱动的。（如果不是更新版本，盘点机只是关机的，不会重启，要再次手动开机。）
[image: image41.jpg]USBXpress Device
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3.2 下载工具的安装
第一步：在拷贝出来的文件中找到如下文件夹[image: image42.jpg]


，双击打开，会看到[image: image43.jpg]



安装包，然后双击。
注：如果遇到弹出如下对话框，提示系统缺少.NET文件，[image: image44.jpg]incs 'r an ewor’} s i i 'r anewor)
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则选择“是（y）”，然后双击拷贝文件中的[image: image45.png]


文件夹，安装[image: image46.png]HoinetlEs sne
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文件即可。整个安装过程可能需要几分钟的时间，安装完成之后，再执行“第一步”操作。
第二步：在弹出如下对话框时，选择“下一步”：
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注意：点浏览可以自己设置安装的路径。
一般继续点击“下一步”
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继续“下一步”
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直到安装完成
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第三步：点击“关闭”，完成下载工具的安装。安装成功之后，会自动在PC端桌面上生成ab-8800图标，如图所示：[image: image52.jpg]


。

第四章  后台下载工具使用

双击PC桌面上ab-8800彩屏盘点机接收后台的图标，弹出如下图程序操作界面：(标题后版本号会因为升级有所不同，以下同)
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4.1  设置品名表文件格式
设置导入品名表文件格式：在后台程序窗口“下载”菜单中选择“导入格式设置”，弹出如下“文件格式设置”对话框：
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配置说明：
1.文件类型：选择要设置的文件类型（例如：品名表、订单表、导出数据表等）。
2.文件格式：支持MS Excel,CSV,TXT。
3.分隔符：可以输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种。
4.包含标题：文档是否包含了标题。
5.字段名：系统默认的字段。占位符的意思是：定长文档中如果某几列不需要下载，那么就必须得在占位符中把不需要的列数填上，此功能仅用在定长文档中。 
6.字段标题：可以修改导出文件的字段标题，可以修改。
7.导入选择：包含此字段选Y，不包含选N，鼠标一点即可。
8.序号：根据输出文档中要求字段对应的顺序填入相应序号数。
9.长度：只有定长的文档必须得对应每个字段输入正确的长度数，其余格式没有长度选项出来。
举例说明：
EXCEL文档下载举例:

第一步：导入文件格式设置
此举例文档共有16列，而我们只需要其中的商品编号、商品名称、基本单位、规格和商品条码这五列（五个字段）。
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具体配置如下图所示：
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第二步：导入商品信息至后台数据库
配置好文件导入格式后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在后台程序窗口“下载”菜单中选择“从文件导入商品信息”，弹出如下对话框，选择对应的举例文档，并点击“打开”按钮：
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第三步：选择对应的EXCEL工作表，然后点击“确定”按钮，如下图：
[image: image58.png]



第四步：后台程序窗口会显示：开始导入，导入成功！。此步操作是将EXCEL表以设置的文件格式导入后台数据库里面。
[image: image59.png]



4.2  下载品名表至盘点机
在后台程序窗口“下载”菜单中选择“从本地下载品名表”，将后台数据库中的商品数据下载至盘点机，盘点机会显示下载的进度条，后台下载完毕后会提示品名下载完成。 
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4.3  其他文件导入应用举例：
4.3.1 导入带逗号（，）或分隔符的TXT文档应用举例

第一步，查看文件资料内容及格式，资料如下图所示：
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第一步：设置文件格式，资料配置如下：
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第三步：点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。

4.3.2 定长文档应用举例举例：
第一步：查看文件资料内容及格式，如下图所示：假如文档总共六列，只需要下载条码，名称，规格，售价，库存这五列，其中进价不要求下载进去，资料如下图所示：
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第二步：设置文件格式，资料配置如下：
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第三步：点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。

注意：定长文档，序号处输入此字段在文档中所在列的序号，长度处输入列字段的实际长度，不需要下载的列字段要配置到占位符处（如举例文档中的进价列）。
4.4  查询商品资料
点击后台程序窗口“下载”菜单里的“资料查询”选项，然后点击“查询”按钮，可以查看导入到后台数据库中的档案信息。

如下图所示：
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4.5  采集数据的收集
4.5.1 用USB数据线连接好盘点机与PC终端；

4.5.2 盘点机进入“盘点操作”，选择“数据上传”，选择“当前数据”或“历史数据”，然后按F2键，这时候盘点机屏幕会显示“正在连接”；

4.5.3 后台程序窗口点击“接收”按钮，采集的数据就开始上传到PC终端后台数据库。
4.6  采集数据的查询
数据采集工作完成以后，可根据不同的条件对数据进行查询、导出保存及清空数据库等操作。设定查询条件后，单击“查询”按钮，符合条件的查询结果将显示出来，如下图所示：
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4.7  导出文件格式设置
符合设定条件的查询结果，可以导出多种格式文件进行保存，例如：EXCEL、TXT、clipboard复制到剪贴板文档等。在后台程序窗口点击“查询”按钮，弹出“数据查询&导出”对话框，点击“导出文件格式设置”，弹出如下对话框：
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配置说明：
1.文件类型：选择导出数据；
2.文件格式：支持Excel，TXT，CSV，XML，clipboard复制到剪贴板，写数据到光标输出处六种；
3.包含符号：每个字段是否加引用符号（仅限于文本文档）；
4.数量除外：以包含符号这个选项为基础，去掉数量字段不加引用符号；
5.分隔符：可输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种（仅限于文本文档）；
6.包含标题：导出是否导出标题，字段标题位置可以修改标题的显示；
7.允许导出空的数据源：空的数据导出打勾否则取消勾；
8.定长分隔符：定长文档也可以设置分隔符导出（仅限于文本文档）；
9.数量小数位：-1（直接去掉小数位）；0（四舍五入去掉小数位）；1（保留1位小数位）。
10．数据格式：可以针对数量、日期作特殊的格式设置，如有需要请与技术支持联系。

设置完成后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。
4.7.1  导出Excel文件格式配置举例说明如下：
第一步：导出文件格式设置
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点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮， 

第二步：在后台程序窗点击“导出文件”按钮，弹出“保存品名表”对话框，如下图所示：
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输入文件名Export.xls,点保存。
第三步：打开导出Excel文档
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4.7.2  导出TXT文档格式配置举例如下：
格式配置如下：
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4.7.3  导出定长TXT文档格式配置举例如下：
格式配置如下：
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4.8  清空数据
在后台程序窗口点击“数据查询&导出”，然后点击“清空数据”，弹出如下对话框：
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选择“确定”即可。
