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ab-9600彩屏无线盘点机
快速入门指南
第一章 简要说明
1.1 设备清单
	设备
	用途

	盘点机
	包含入库、出库、盘点、无线枪、商品查询等功能

	接收器
	用于无线上传（扫描到的数据）到电脑TXT文本，EXCEL表格等鼠标光标所在位置（无需安装驱动）

	数据线
	用于下载商品资料到机器，以及USB上传数据

	充电器
	日常充电时间最佳为8小时（不建议用电脑USB口充电）

	CD光盘
	详细的电子说明书、盘点机电脑端软件、刷机程序
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接收器接在电脑上
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1.2 电池充电
1.2.1电量显示：电池电量图标[image: image5.png]


显示在屏幕的右上角。当电池电量过低时，设备将自动关机。
1.2.2 电池充电：本机使用2800mAh可充电聚合物锂离子电池，头三次充电时间须在12小时以上，并充分放电。日常充电时间最佳为8小时。在关机状态下充电时，屏幕上充电图标会闪烁，当充电图标静止不动时，表示充电完毕或未放电池。
   注意事项：
A.此盘点机只能使用经认可充电器（使用电脑USB可能会出现充不满现象）；
   B.电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电饱和；
   C.如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
   D.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。
1.3 电池安装
1.3.1 机器背部面向自己，按住电池盖,按照箭头方向滑动电池盖，如下图所示：
     [image: image6.jpg]



1.3.2 装入电池，确保电池顶端的触点与电池连接器充分接触，如下图所示：
                          [image: image7.jpg])
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1.3.3 装回电池盖，请将电池盖放到机器背面，滑动电池盖直至固定到位。
第二章ab-9600彩屏无线盘点机功能的操作
2.1盘点机的按键指引
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提示：1～9数字按键可快速进入对应的功能选项。
2.2 盘点机的开机与关机
2.2.1 开机
请确认电池已经安装好，电量充足，长按开机键3秒（[image: image9.jpg]


）直至设备启动。
2.2.2 关机
长按关机键2秒（[image: image10.jpg]


）直至关闭设备。
2.3 盘点机功能说明
2.3.1 接收器与盘点机连接配对（无线传输数据使用）：

a、将接收器接入到电脑USB口，3秒后屏幕左上角显示当前信号强度；[image: image11.png]Tl 12




b、如3秒钟后机器还是没有信号显示，盘点机选择“高级设置”(“连接基站”，显示“请重启无线基站”，把接收器重新拨掉后再插入到电脑USB口即可；
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2.3.2无线枪功能
a、将接收器接入到电脑；

b、电脑上打开TXT文本或EXCEL表格等文档，将鼠标光标点到文档上；

c、选择“无线枪”(“进入操作”，按SCAN键扫描条码；

d、有信号时，扫描的条码数据会直接显示在txt文本里面；无信号或者信号较弱时，会自动保存在机器上，有信号自动上传；
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其它功能：
a、前缀设置：设置条码的前缀，可设置6个前缀。
b、后缀设置：设置条码的后缀，可设置6个后缀。
注：前、后缀设置字符为：空格、tab、回车、跳行、逗号、分号，默认无字符。
操作方法：按OK确认，然后再按左右方向键进行切换选择。
2.3.3收货/发货
        参照下面的商品盘点功能介绍。
2.3.4 商品盘点
a、选择“盘点”(“进入操作”；
b、按中间黄色SCAN键扫描，没有条码或条码不好扫描时，可按F1键手动输入货号，按F2键手动输入条码；
c、扫描条码后，显示商品档案信息（商品档案已下载到盘点机为前提），输入数量，按OK确认即可；
d、重复第3步骤，继续扫描其它条码直至盘点完成；
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一、其它功能：
a、特殊功能键：1输入货号，2输入条码，左方向键在输入数量时正负号切换，关机键手输时退格删除；
b、屏幕左上角提示当前工作模式，在扫描条码前可按“左方向键”切换；

实时：在有信号的环境下，会自动无线上传扫描的数据；

存储：将扫描的数据先存储在机器，扫描完成后再统一上传到电脑上；
c、屏幕右上角提示当前录入方式，在扫描条码前可按“右方向键”切换；

手动：扫描条码后手工录入相应数量（同一物品数量较多时场合）；


自动：扫描条码后数量默认为1并自动保存（货架上陈列商品并不多的场合）；
二、数据上传：将扫描到的数据上传到电脑上；
a、 当前数据：扫描后还从未上传过的条码；
b、 历史数据：已经上传过的条码（可以将扫描到的条码再次上传）；
c、 按F1无线上传：打开电脑的TXT文本或EXCEL电子表格，将鼠标光标点到文档上；
d、 按F2 USB上传：①机器提示“正在连接”。②使用数据线将机器与盘点机连接好。③ 电脑端盘点机软件点“接收”按钮，扫描数据会上传并显示到软件表格上；
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三、上传设置：可手动设置分隔、结束字符、设置上传字段。
操作方法：用向下、上方向键移至所需位置，按OK确认，按左右方向键切换选择好后，再按OK确认即可；
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四、功能设置：一般无需修改，默认即可，具体功能如下。
1. 单号管理开启时：支持多单据多仓库管理、解决多家分店多仓库的管理问题；

2. 批号管理开启时：支持医药行业的多批号管理，扫描条码后，按F3进入批号选择界面，按左右键可选择；

3. 批号修改允许时：批号错误或不存在相应的批号时，可手工进行输入；

4. 单价修改允许：常用于销售时，扫描条码后显示默认的价格，操作人员可对单价进行手工修改；

5. 唯一条码开启时：常用于序列号的采集，当扫描到重复条码时，会提示是否允许重复保存或禁止；

2.3.5 商品查询
输入货号或条码，可显示下载到机器上的名称、规格、单价、进价、售价、优惠价、库存等；       
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2.3.6 数据下载
下载商品资料到盘点机，配合盘点机电脑端软件使用，具体操作见“第三章  盘点机电脑软件的使用”。
2.3.7 系统设置
基本设置：进行日期，时钟，关机时间，显示时间的设置。
通讯设置：设置工作频道和系统编号。
连接基站：按OK键，根据屏幕提示，在此状态下，重新启动接收器即可配对。
内存清理：数据清空：清空扫描条码信息（每次盘点前与使用一段时间建议进行数据清空）； 
档案清空：清空下载的物品档案信息（每次下载会重新覆盖存在机器上的档案）；
出厂设置：清空所有信息，并将所有设置恢复到出厂默认设置。
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2.3.8 程序更新
当前程序版本：用于区别程序版本和满足升级固件要求； 
第三章  盘点机电脑端软件安装与使用
3.1 盘点机电脑端软件的安装
第一步：双击“V2.15_爱宝数据采集器.msi”
注：如果遇到弹出如下对话框，提示系统缺少.NET文件，[image: image29.jpg]incs 'r an ewor’} s i i 'r anewor)
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则选择“否（N）”，然后打开光盘里的[image: image30.png]


文件夹，安装[image: image31.png]HoinetlEs sne
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文件即可。整个安装过程可能需要几分钟的时间，安装完成之后，再执行“第一步”操作。
第二步：在弹出如下对话框时，点浏览可以自己设置安装的路径。一般直接点击“下一步”
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继续“下一步”

直到安装完成
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第三步：点击“关闭”，完成下载工具的安装。安装成功之后，会自动在电脑桌面上生成“爱宝数据采集器”图标，如图所示： [image: image33.png]"o

il

oy

$




3.2 盘点机电脑端软件的使用
双击电脑桌面上“爱宝数据采集器”的图标，弹出如下图程序操作界面：
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说明：盘点机电脑端软件的作用：⑴将商品档案发送到盘点机；
⑵将盘点机的扫描条码回传到电脑；
⑶按用户设定的格式生成文件；
3.2.1 导入格式设置
1.在收银软件上将商品档案导出成Txt文本或Excel电子表格；
2.设置要下载到盘点机的文件格式：打开“爱宝数据采集器”，选择“下载”(“导入格式设置”，弹出“文件格式设置”界面（根据收银软件导出商品档案文件格式设置）；
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配置说明：
①.文件类型：指定设置的文件类型（品名表）；
②.文件格式：支持TXT文本、Excel电子表格、CSV文件等（导出商品资料是TXT文本时就选择TXT，是电子表格就选择MS Excel）；
③.分隔符：Excel电子表格时不用管这项设置；TXT文本时设置成商品档案一样的分隔符，有逗号、分号、TAB、定长四种可选择，如以上四种格式时都不是时可直接手动输入（如管家婆软件的分隔符为～）；
④.包含标题：商品档案有标题时就打勾，无标题时就去掉；
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⑤.字段名：盘点机机器上规定的列名称，不可修改，商品档案上有这列时就在后面的导入选择上设为Y，否则就设成N；
⑥.字段标题：可以设置成与导出商品资料一样的标题；
⑦.导入选择：当商品资料包含有与“字段标题”一样的列就选Y，不包含选N；
⑧.序号：此处填写对应的列在商品资料文档中第几列；
⑨.长度：当商品资料为TXT的定长格式时才有效，必须完全正确填写每列的长度。
⑩占位符字段：定长文档中如果某几列不需要下载，那么就必须得在占位符中把不需要的列数填上，此功能仅用在定长文档中。
举例说明：
EXCEL文档下载举例:
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配置依据如下：①此文档为Excel电子表格所以文件格式选择“MS Excel”,分隔符可不用管；
②此文档第一行包含标题，所以将“包含标题”位置打勾；
③此举例文档共有16列，而我们只需要其中的商品编号、商品名称、基本单位、规格和商品条码这五列，所以将这五列的导入选择都设成Y，其它的设成N，并在序号位置将每列在文档中的序号填上；
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3.2.2 将商品资料导入到盘点机电脑端软件
选择“下载”(“从文件导入商品信息”，选择要下载的文件；
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第三步：选择对应的EXCEL工作表，然后点击“确定”按钮，如下图：
[image: image41.png]



第四步：后台程序窗口会显示：开始导入，导入成功！。
[image: image42.png]



3.2.3 检查商品资料导入到盘点机电脑端软件是否成功：
选择“下载”(“资料查询”，弹出查询界面再次点查询按钮；
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3.2.4从盘点机电脑端软件将商品资料发送到盘点机
1.使用数据线将盘点机与电脑连接好。

2.盘点机进入到“数据下载”界面，提示“等候后台指令”。

3.电脑端软件选择“下载”(“从本地下载品名表”，直到电脑端软件提示“下载品名表完成”；
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3.2.5 盘点机操作数据上传到软件
1.使用数据线将盘点机与电脑连接好。
2.盘点机进入到“入库/出库/盘点”(“数据上传”(“当前数据/历史数据” (“按F2开始USB上传”界面，提示“正在连接”；
3.电脑端软件点“接收”按钮，扫描数据会上传并显示到软件表格上，上传完成后所有按钮将会亮起；
3.2.6 将接收到的扫描条码导出成文件
电脑端软件点“查询”按钮，进入到查询界面，设定查询条件后，单击“查询”按钮，符合条件的查询结果将显示出来（默认为汇总方式），如下图所示：

1.设置导出格式：点击“导出文件格式设置”，弹出“文件格式设置”界面，默认格式为文本文件，条码+逗号+数量格式，具体参考“3.2.1导入格式设置”；

2.导出文件：点“导出文件”按钮，弹出导出文件对话框，手动指定导出的文件路径与文件名即可；
注意：特殊格式设置（一般不用修改）：

①指定每列的包含字符，如设定为双引号时导出的每列都会被双引号包含，如：”6901234567890”,”20.00”
②数量小数位：默认为2位小数点，用户可以手动修改，设为-1时表示与扫描时录入的实际一样；
③字长分隔符：仅用于导出成定长TXT文本时有效；

3.2.6 清空数据
在电脑端软件点“查询界面”，点击“清空数据”，弹出如下对话框：
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选择“确定”即可。注意清空后数据将无法恢复；
说明：1.建议每次盘点前进行清空数据操作，或者会将之前回传的扫描数据一起导出而造成错误；
2.如用户担心回传的数据不正确时，在机器还没有选择清空的前提下，可以先在电脑端软件进行“清空数据”后再次回传盘点机上的扫描条码；
3.2.7 其他文件导入应用举例：
示例一：导入以逗号（，）分隔符的TXT文档应用举例
1.查看文件资料内容及格式，（TXT文本、逗号分隔、有标题行、共3列）资料如下图所示：
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2.设置文件格式，资料配置如下：
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示例二：定长文档应用举例举例：
1.查看文件资料内容及格式，如下图所示：各列的内容为条码、名称、规格、售价、进价、库存，要求进价不要求下载进去，资料如下图所示：
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第二步：设置文件格式，资料配置如下：
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注意：定长文档，序号处输入此字段在文档中所在列的序号，长度处输入列字段的实际长度，不需要下载的列字段要配置到占位符处（如举例文档中的进价列）。
