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第一章 简要说明
1.1 设备清单
	设备
	数量
	备注

	便携式盘点机
	1台
	

	接收器
	1台
	

	Type-C USB数据线
	1根
	

	充电器
	1台
	


1.2 安全事项
请阅读以下简明的规则,不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。
[image: image1.png]


安全开机：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。
[image: image2.jpg]


干扰：所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。
[image: image3.jpg]


合理的使用：仅可在产品文档中说明的用途上使用本设备。
[image: image4.jpg]


维修服务：只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。
[image: image5.jpg]


配件和电池：只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
[image: image6.jpg]


防水性：本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
[image: image7.jpg]


制作备份：切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。
[image: image8.jpg]


连接其他设备：连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明或咨询厂商技术支持人员，请勿连接不配套的设备。
1.3 电池充电
1.3.1电量显示：电池电量图标[image: image9.png]


显示在屏幕的右上角，当电池电量过低时，设备将自动关机。
1.3.2 电池充电：将充电器的电源插头接入AC110-240V电源插座，充电接头插入机器的充电接口即可。在关机状态下充电时，屏幕会闪烁着充电图标，当充电图标不闪烁时，表示已充电饱和或未放电池。
   注意事项：
A.此盘点机只能使用经认可的电池和充电器；
   B.电池长时间未使用时会自动放电，请在使用前充电饱和；
   C.如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
   D.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损，甚至爆炸。
1.4 电池安装
1.4.1 机器背部面向自己，按住电池盖,按照箭头方向滑动电池盖，如下图所示：
     [image: image10.png]



1.4.2 装入电池。确保电池顶端的触点与电池连接器充分接触，如下图所示：
        [image: image11.png]on Batfery.
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1.4.3 装回电池盖，请将电池盖放到机器背面，滑动电池盖直至固定到位。
1.5 配件
1.5.1 2800mAh聚合物电池，图片如下所示：
[image: image13.png]POLYMER-

Li-ion Battery
Model: S9500
3.7V 2800mAh/10.36Wh

Charging limited voltage: 4.2V
Standard: GB31241-2014

CEX &

Caution

* Use the authorized charger only.

» Never disassemble by yourself.

» Never short-circuit the battery.

« Dispose of the battery properly.

« Expose battery to open flames could

cause explosion.





1.5.2数据线和无线接收器，如下所示：
  [image: image14.png]


    [image: image15.png]



第二章  盘点机功能操作
2.1 盘点机正面
[image: image16.png]€A c |





1. 2.8TFT-LCD显示屏。
2. SCAN 扫描键。
3. OK 确认键。
4. F1一键多功能：a.在数据上传时，按F1键选择无线上传，光标输出。
b.在扫描时，按F1键可以键盘输入货号(无线枪除外)。
5. F2一键多功能：a.在数据上传时，按F2键选择USB上传，上传至后台。
b.在扫描时，按F2键可以键盘输入条码(无线枪除外)。
6. 数字和字母大小写切换键，键盘输入状态下才有效。
7. 左方向键，切换方向。条码扫描时，可随时切换数据传输状态为实时传输或存储状态（无线枪除外）。
8. 右方向键，切换方向。条码扫描时，可切换手动输入数量（手动）或者是数量默认为1（自动）。
9. 上方向键，切换方向。
10. 下方向键，切换方向。
11. 返回键，返回上一级菜单或取消操作。
12. F3 键，对输入数量进行正负数切换，键盘输入数量状态下才有效；条码扫描查看条码批号（在商品资料包含批号时）。
13. F4退格删除键，光标输入状态下才有效。
14. 开机、关机键。
注：键盘输入时的特殊按键说明：a、输入条码时，按*键可切换数字、字母大小写状态；b、数量输入时，按*键输入小数点；c、字母状态下按0键可以输出空格字符，连续按两下输出“！”字符；d、输入数量时，按F3键变成负数，再按F3键，又变回正数。
2.1.1 开机
请确认电池已经安装好，电量饱和，长按开机键2秒（[image: image17.jpg]


）直到设备启动。
2.1.2 关机
长按关机键2秒（[image: image18.jpg]


）直到设备关闭。
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2.1.3 屏幕显示功能介绍
如右图                  
1．显示无线信号。
2．显示时间。
3．显示存储容量。
4．显示电量。
2.2 盘点机功能说明
2.2.1 无线枪
a、配对接收器：盘点机点进“基站设置”，选择“一对一”再按OK键，接着把接收器接到电脑上，提示基站连接成功即可；
b、打开PC端的txt文本，确认光标停留在文本内，盘点机选择“无线枪”，按OK键进入，如图-1；

c、按键选择“进入操作”，确定，如图-2；
d、按SCAN键开始条码扫描，有信号时，扫描的条码数据会直接显示在txt文本里面，如图-3；无信号或者信号较弱时，扫描数据保存在盘点机。盘点机扫描条码后的界面如图-4。（注意:无线枪功能扫描时只显示条码。） 
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数据上传：可以上传当前数据或历史数据到后台、txt文本里或excel里。当前数据是指当前扫描还未传输到PC终端的数据；历史数据是指已上传的数据。按F1功能键可以使用无线接收器进行无线传输，也可按F2功能键使用MINI-USB数据线连接电脑进行USB传输。
前缀设置：设置条码的前缀字符，可设置6个前缀。
后缀设置：设置条码的后缀字符，可设置6个后缀。
注：前、后缀设置字符为：空格、tab、回车、跳行、逗号、分号，默认无字符。操作方法：按下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按左右方向键进行切换选择，确定后按OK键。
   数据浏览：可以查看扫描的记录。

2.2.2 收货/发货
        请参照下面的盘点功能介绍。
2.2.3 盘点

a、菜单选择“盘点”功能，按OK键进入， 如图-7；

b、选择“进入操作”；

c、按F1键可以手动输入货号，F2键手动输入条码，SCAN扫描；如图-9；
d、扫描条码后，显示商品档案信息（如未下载商品档案信息或商品档案信息不包含所扫描的条码信息将仅显示条码），如下图-10；

e、输入相应数量，按OK确认。
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数据上传：可以上传当前数据或历史数据到后台、txt文本里或excel里。当前数据是指当前扫描还未传输到PC终端的数据；历史数据是指已上传的数据。按F1功能键可以使用无线接收器进行无线传输，也可按F2功能键使用MINI-USB数据线连接电脑进行USB传输。
数据浏览：可以查看扫描的记录，修改商品数量或者删除记录。
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上传设置：设置分隔字符、结束字符（无、空格、tab、回车、跳行、逗号、分号）；
设置上传字段（单号、条码、货号、批号、数量、价格、时间、库存、机器码）。操作方法：用向下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按左右方向键进行开启后关闭，确认后按OK键。
例如：设置分隔字符为“逗号”，结束字符为“回车”，上传字段只设置条码、数量、时间为开启状态，则上传到txt文本里的数据输出如图-14所示。

注：上传设置与设置上传字段只适用无线上传数据到txt、excel文件里。 
功能设置：可以设置单号管理、批号管理、批号修改、单价修改、唯一条码、未知物品为允许、开启、禁止或关闭状态。操作方法：用上下方向键移至所需位置，按OK确认，再按左右方向进行切换选择，确定后按OK键。
1) 单号管理开启时：支持多单据多仓库管理、解决多家分店多仓库的管理问题，如图-8；
2) 批号管理开启时：支持医药行业的多批号管理，扫描条码后，按左右键可选择相应的批号，如图-11；
3) 批号修改允许时：批号错误或不存在相应的批号时，可手工进行输入；

4) 单价修改允许：常用于销售时，扫描条码后显示默认的价格，操作人员可对单价进行手工修改；

5) 唯一条码开启时：常用于序列号的采集，当扫描到重复条码时，会提示是否允许重复保存或禁止；

6) 未知物品开启时：对于档案里不存在物品（或新品）用户可自定义是否允许操作；同理“关闭”时将无法对未知物品进行操作；
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2.2.4 商品查询
输入货号或条码，可查询盘点机里的商品档案信息，按F3键可查看批号，多个批号按上下方向键选择查看。（图-15、16、17）。商品档案未有所要查询的条码信息，则提示“未知商品，请重新输入”。
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2.2.5 数据下载
下载商品资料，须安装数据下载工具，具体操作见“3.8下载商品资料”。
2.2.6 基站设置
一对多：多台盘点机共用一个接收器。

一对一：一台盘点机与一个接收器通讯。

配对步骤：机器点进“基站设置”，点“一对一”或者“一对多”都可以，看实际用法，然后再接上接收器，等机器提示连接成功即可。
2.2.7 系统设置
基本设置：进行日期，时钟，关机时间，显示时间的设置。按上下键选择要设置的选项，按OK键确认，键盘输入参数，确认后按OK键即可。
内存清理：数据清空：清空扫描条码信息；
档案清空：清空下载的物品档案信息；
出厂设置：将所有设置参数恢复到出厂默认设置。
扫描设置：开关可扫描的码制。
切换语言：切换中英文。
2.2.8 程序更新
屏幕代码：用于确认更新程序类别。 
当前程序版本：用于区别更新程序版本。
产品ID：机器码。

按F2启动更新：详细请看“3.3下载程序”。此时如果关机，请拔掉MINI-USB数据线，使用电池重新开机即可。
第三章  数据下载工具
3.1安装
可以扫描包装盒上的二维码查看网址，电脑浏览器输入下载对应文件，或找客服提供。

第一步：双击[image: image34.png]ﬁl vSps.o SiockCoumScmp.ms




文件(版本号或有不一样，没关系)进行安装。
注：安装过程中，如弹出如下对话框，提示系统缺少.NET文件（一般操作系统是XP才会提示，win7系统以上电脑是到控制面板→程序和功能→启用或关闭Windows功能，勾选.NET Framework 3.5的。），
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则选择“否（N）”，然后双击[image: image36.png]HoinetlEs sne
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文件进行安装即可。整个安装过程可能需要几分钟的时间，安装完成之后，再重新执行“第一步”操作。
第二步：在弹出如下对话框时，一直选择“下一步”即可：
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注意：点浏览可以设置安装路径。
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第三步：点击“关闭”，完成下载工具的安装。安装成功之后，会自动在PC端桌面上生成盘点机后台软件图标，如图所示：[image: image40.png]


。

3.2打开后台
双击PC桌面上“数据下载工具”图标，弹出如下操作界面：
[image: image41.png]dl ] o
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3.3下载程序

下载功能请使用我们配套的数据线进行互相通讯。

盘点机选择程序更新，按OK键进入提示，然后再按F2启动更新，机器会在3秒内黑屏，接着进入了更新状态：
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打开数据下载工具，点击下载，选择下载程序
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弹出对话框，选择程序更新bin文件夹下的二进制文件update.bin(或者命名类似V3.00M_2015_01_19.bin)，打开并进行程序更新。
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此时盘点机会显示正在下载，下载完成这之后会自动重启，即可以看到我们的最新版本。同时，后台会提示下载完成。[image: image45.png]#s EcECEEIES 23
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3.4导入格式设置
设置导入品名表文件格式：在“数据下载工具”窗口的“下载”菜单中选择“导入格式设置”，弹出如下“文件格式设置”对话框：
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配置说明：
1.文件类型：选择品名表。
2.文件格式：支持MS Excel,CSV,TXT,DBF。
3.分隔符：可以输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种，excel文件不用设置分隔符。
4.包含标题：商品文件第一行是否有标题，有则打勾，无则不打勾。
5.字段名：系统默认的字段。占位符：定长文档中如果某几列不需要下载，那么就必须得在占位符中把不需要的列数填上，此功能仅用在定长文档中。 
6.字段标题：可以修改导入文件的字段标题。
7.导入选择：导入此字段选Y，不导入选N，鼠标点击一下即可切换。
8.序号：根据该字段在文件排第几列来填，不导入的都默认0。
9.长度：定长文档的每个字段必须输入正确的长度数，其余格式没有长度选项。

3.5演示导入Excel商品文件
第一步：导入文件格式设置
此举例文档共有16列，而我们只需要其中的商品编号、商品名称、基本单位、规格和商品条码这五列（五个字段）。
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具体配置如下图所示：
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第二步：导入商品信息到后台
配置好文件导入格式后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在窗口“下载”菜单中选择“从文件导入商品信息”，弹出如下对话框，选择举例文档，并点击“打开”按钮：
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第三步：选择对应的EXCEL工作表，然后点击“确定”按钮，如下图：
[image: image52.png]



第四步：导入成功

窗口会显示：“开始导入，导入成功！”，如下图。此步操作是将EXCEL表以设置好的文件格式导入数据库里面。
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第五步：资料查询
查看导入的信息是否导入成功，如图：
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3.6演示导入带分隔符TXT商品文件
如导入GOODS500.txt商品文件
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文件第一列是编号，第二列是条码，第三列是名称，第四列规格，第五列是单位，第六列是库存，第七列是进价，第八列是售价，第九列是优惠价，分隔符是逗号，第一行没有标题。

现在要导入编号、条码、名称、库存、进价这5个字段，则导入格式设置如下：
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格式设置完成后，点“保存设置”,然后再点“关闭”返回程序界面。点“下载”旁边的倒三角，下拉的列表点击“从文件导入商品信息”，即可以选择商品文件进行导入。
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弹出的窗口选择商品文件，然后双击“打开”。
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导入成功后，可在“下载”里的“资料查询”查询导入的商品信息。
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如图所示：
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3.7演示导入定长商品文件
导入“定长文档测试.txt”商品文件
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导入格式设置如下：
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剩下的步骤请参考“3.6演示导入带分隔符TXT商品文件”。
3.8下载商品资料


第一步：盘点机点进“数据下载”，接上数据线；

第二步：后台点“下载”里的“从本地下载品名表”，开始下载；
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第三步：下载完成。
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3.9采集数据上传
第一步： 用MINI-USB数据线连接好盘点机与PC终端；

第二步： 盘点机进入“无线枪”、“收货”、“发货”或“商品盘点”功能菜单，选择“数据上传”，选择“当前数据”或“历史数据”，然后按F2键，这时候盘点机屏幕会显示“正在连接”；

第三步： 后台点击“接收”按钮，采集的数据就开始上传到后台。
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3.10采集数据查询
数据采集工作完成以后，可根据不同的条件对数据进行查询、导出保存及清空数据库等操作。设定查询条件后，单击“查询”按钮，符合条件的查询结果将显示出来，如下图所示
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3.11导出格式设置
符合设定条件的查询结果，可以导出多种格式文件进行保存，例如：EXCEL、TXT、clipboard复制到剪贴板文档等。在窗口点击“查询”按钮，弹出“数据查询&导出”对话框，点击“导出文件格式设置”，弹出如下对话框：
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配置说明：
1.文件类型：选择导出数据；
2.文件格式：支持Excel，TXT，CSV，XML，clipboard，cursor，DRUGXML,WPS ET,DBF；
3.包含符号：每个字段是否加引用符号（仅限于文本文档）；
4.数量除外：以包含符号这个选项为基础，去掉数量字段不加引用符号；
5.分隔符：可输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长（excel中长度即列宽）四种；
6.包含标题：是否导出标题；
7.允许导出空的数据源：空的数据导出打勾，否则取消；
8.定长分隔符：定长文档也可以设置分隔符导出（仅限于文本文档）；
9.数量小数位：-1（直接去掉小数位）；0（四舍五入去掉小数位）；1（保留1位小数位）。

10.导出选择：需要导出的字段选Y，不导出则默认N。

11.序号：填写序号可给导出的字段排序，从1开始。
12.数据格式：可以针对数量、日期作特殊的格式设置，如有需要请与技术支持联系。

设置完成后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在查询界面里直接点“导出文件”，弹出导出文件对话框，手动指定导出的文件路径与文件名即可。
数据下载工具默认导出格式是txt文件，没有标题，分隔符是逗号，导出字段是条码和数量。如需要其他格式，可点击“文件格式设置”进行导出格式设置。
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3.12清空数据
在后台程序窗口点击“查询”，然后点击“清空数据”，弹出如下对话框：
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选择“确定”即可。[image: image74.jpg]
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