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第一章 简要说明
1.1 设备清单
	设备
	数量
	备注

	便携式盘点机
	1台
	

	Type-C USB数据线
	1根
	

	充电器
	1个
	


1.2 安全事项
请阅读以下简明的规则,不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。
[image: image1.png]


安全开机：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。
[image: image2.jpg]


干扰：所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。
[image: image3.jpg]


合理的使用：仅可在产品文档中说明的用途上使用本设备。
[image: image4.jpg]


维修服务：只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。
[image: image5.jpg]


配件和电池：只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
[image: image6.jpg]


防水性：本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
[image: image7.jpg]


制作备份：切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。
[image: image8.jpg]


连接其他设备：连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明或咨询厂商技术支持人员，请勿连接不配套的设备。
1.3 电池充电
1.3.1电量显示：电池电量图标[image: image9.jpg]


显示在屏幕的右上角。当电池电量过低时，设备将自动关机。
1.3.2 电池充电：将充电器的电源插头接入电源插座，充电接头插入机器的充电接口即可。
   注意事项：
A.此盘点机只能使用经认可的电池和充电器；
   B.第一次充电时，请务必保持连续充电10小时以上；
   C.电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电；
   D.如果充电饱和后，电池电量的使用时间大幅度缩短，请更换新电池；
   E.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。
1.4 电池安装
1.4.1 机器背部面向自己，按住电池盖按箭头方向滑动电池盖，如下图所示：
[image: image81.png]


[image: image10.png]



1.4.2 装入电池。确保电池顶端的触点朝向装置上的连接部分，如下图所示：
                     [image: image11.png]on Batfery.
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1.4.3 装回电池盖，请将电池盖放到机器背面，滑动电池盖直至固定到位如下图所示：
[image: image12.png]



1.5 配件图片
1.5.1 电池图片，如下所示。
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1.5.2 数据线，如上图所示。
第二章  盘点机功能的操作

2.1 盘点机视图

[image: image15.png]



1. 显示屏。

2. SCAN：扫描键。

3. OK 确认键。

4. F2一键多功能：a.在数据上传项中进行批量传输，F2 USB数据线上传。b.在操作功能项中，F2 手动输入条码

5. F1一键功能：在操作功能项中，F1 手动输入货号

6. 在高级设置中，开关按钮的切换键
7. 向下移动键。

8. 数字、大写、小写切换键，手动状态下才有效。

9. 取消键。

10. 在操作功能项中，F3 查看批号

11. F4退格删除键，光标输入状态下才有效。

12. 向上移动键。

13. 右方向键，自动，手动切换键；另外在高级设置中，开关按钮的切换键。“自动”数量默认为1，“手动”可手动输入数量。

14. 电源键：开/关机。

光标输入状态特殊键说明：条码处：大小写状态输入连续按1键，是小数点与负号的输入，连续按0键是空格与叹号！的输入。

数量处：输入负数按F3键，输入小数点按*号键。

2.1.1 开机
请确认电池已经安装好，电量饱和。长按电源键直至设备启动，进入待机状态。

2.1.2 关机

待机状态长按电源键1.5秒直至关闭设备。
2.1.3 屏幕显示功能介绍
[image: image16.png]2. R
3. MRS
4. B
5. #agitE
6. RoRE

o




1．显示时间。

2．显示存储容量。

3．显示电量。

2.2 收货/发货/盘点

选择对应的功能项，按OK键进入，根据高级设置的不同，单号开启，显示图-1界面，否则跳过图1界面，直接进入扫描界面图-2。按F1键可以手动输入货号，F2键手动输入条码，SCAN扫描。

物品档案信息可以下载至机器。有物品档案信息显示图-3，此时按F3可以查看批号，进去之后按向下箭头对批号等信息进行修改，按OK确认之后返回数量处，输入数量并可以修改单价，按OK确认。

没有物品档案信息显示图-5，提示未知商品，OK继续，其他取消，按OK进入图-6输入数量，按OK键确认。
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2.3 商品查询

查询前台商品档案信息，并可显示进出三种价格
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按向上箭头可以进行前台查询商品档案信息的切换。

[image: image24.jpg]00: 00
REW
5. 00031
FAB: 6922628405149
& THNE CREE
HFH)
. Sme*7 2
B 25.00
dfire 31.00
FETF: 136.00
R BEHE!
A BB

ELl

28.00

00: 00
REW

5. 00031

FAB: 6922628405149

. THNE CREE

HFH)

S H10880019

B#: 2008-07-20

FREA. 2012-07-20

FEfF: 70.00

SRS, EE12

N BB

ELl





2.4 数据处理

2.4.1数据下载：此项是进行档案下载，配合后台一起操作。

2.4.2数据上传：查看未上传数据和已上传数据情况，按OK键选择对应功能项，并按功能键选择对应的传输方式，批量传输至后台。F2:采用USB数据线进行有线传输，后台点击“接收”按钮，进行同步通讯。
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2.4.3数据查询：

1.数据浏览：查看其操作数据记录总条数，未发送数据，F3修改其数量，F4删除其记录，按上下键翻动记录，已发送的数据也可以查看，但标注了已发送数据，不可操作！[image: image26.jpg]00: 00 00: 00
RIS 3 st
péi %S 00022
TR #H9: 1088019
F3 7, iR &R, L (AR
1% OK BTN )
e 25mg10 U3 AR
HE. 100 &
i 2000
. 48.00
W REE F3E IR
N EE A BB





2.数据查询：按类别查询存储在盘点机里面的记录条数和总数量，输入或扫完条码之后按向下箭头查找出记录数以及总的数量。[image: image27.jpg]00: 00
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3.商品查询：与2.3商品查询功能一样。

4.系统信息：查看盘点机硬件版本、操作过的数据记录总条数，以及占用内存的空间图示；查看下载至机器里面的商品档案总条数，以及占用内存的空间图示。如果图状格快满了，或者在扫描的过程当中提示内存溢出等字样，请进行数据清空操作。
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5.程序更新：更新盘点机程序版本，具体请参考“3.3下载程序”。

[image: image29.png]





屏幕代码：用于确认更新程序类别。 



当前程序版本：用于区别更新程序版本。


产品ID：机器码。
扫码设置：开关可扫描的码制。
2.5 系统设置

2.5.1基本设置

进行日期，时钟，关机时间，显示时间的设置。

2.5.2高级设置

对盘点机内的数据进行内存清理，以及单号，批号，单价，数量等相关设置。
数据清空：清空扫描的数据；
档案清空：清空下载的物品档案信息；
出厂设置：清空所有信息，并恢复出厂默认设置；
单号，批号，批号修改，单价修改，唯一条码，未知物品，默认数量这些可以根据您具体的情况进行开关设置，操作方法：用向下的箭头移至所需位置，按OK确认，然后再按左右箭头进行切换选择。
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第三章  后台工具

3.1 后台工具安装

可以扫描包装盒上的二维码查看网址，电脑浏览器输入下载对应文件，或找客服提供。
第一步：双击“Vsp4.0 OBM757Setup.msi” 文件(版本号或有不一样，没关系)进行安装。
注：安装过程中，如弹出如下对话框，提示系统缺少.NET文件（一般操作系统是XP才会提示，win7系统以上电脑是到控制面板→程序和功能→启用或关闭Windows功能，勾选.NET Framework 3.5的。），
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则选择“否（N）”，然后双击
[image: image32]文件进行安装即可。整个安装过程可能需要几分钟的时间，安装完成之后，再重新执行“第一步”操作。
第二步：在弹出如下对话框时，点浏览可以自己设置安装的路径。一般直接点击“下一步”
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注意：点“浏览”可以设置安装路径。
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安装成功之后，会自动在桌面上产生一个盘点机数据接收后台的图标如图所示：[image: image38.png]



3.2 打开后台
双击桌面上盘点机数据接收后台的图标，弹出“彩屏盘点机数据接收后台”程序操作界面，如图所示：(标题后版本号会因为升级有所有不同，以下同)
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3.3 下载程序
下载功能请使用我们配套的数据线进行互相通讯。
盘点机点进“数据处理”，选择“数据查询”，再选择“程序更新”，按OK键进入提示，然后再按F2启动更新，机器会在3秒内黑屏，接着进入了更新状态：
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打开后台通讯工具，点击“下载”，选择“下载程序”
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弹出对话框，选择程序更新bin文件夹下的二进制文件update.bin(或者命名类似Vsp4.00M_2014.12.29.bin)，打开并进行程序更新。
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此时盘点机会显示正在下载，下载完成这之后会自动重启，即可以看到我们的最新版本。同时，后台会提示下载完成。
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3.4 导入格式设置
后台点下载右边的倒三角选择导入格式设置，弹出文件格式设置对话框：
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配置说明：
1.文件类型：品名表即配置下载资料格式设置
2.文件格式：支持MS Excel,CSV,TXT
3.分隔符：可以输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种
4.包含标题：文档是否包含标题进行对应打勾选择
5.字段名：系统默认的字段
占位符的意思是：定长文档中如果某几列不需要下载，那么就必须得在占位符中把不需要的列数填上，此功能仅用在定长文档中。 
6.字段标题：可以修改导出标题
7.导入选择：包含此字段选Y，不包含选N，鼠标一点即可。
8.序号：根据字段在商品文件所在的列数来填写，如第二列，序号就是2。
9.长度：只有定长的文档必须得对应每个字段输入正确的长度数，其余格式没有长度选项出来。
3.5 演示导入EXCEL商品文件
第一步：导入格式设置
如下这个举例文档总共有16列，而我们只需要其中的商品编号，商品名称，基本单位，规格，商品条码这五列。
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具体配置如下图所示：
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第二步：导入商品信息至后台
配置好后，保存设置，然后点从文件导入商品信息，弹出对话框，选择对应的举例文档：
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第三步：选择对应的EXCEL工作表，然后点击“确定”按钮，如下图：
[image: image49.jpg]



第四步：导入成功
确定，后台会显示开始导入，导入成功，此步操作是将EXCEL表导入到我们的后台数据库里面。
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第五步：资料查询
点击“资料查询”，可以查看导入到后台数据库中的档案信息，如下图所示：
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3.6 演示导入带分隔符TXT商品文件
如导入GOODS500.txt商品文件
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文件第一列是编号，第二列是条码，第三列是名称，第四列规格，第五列是单位，第六列是库存，第七列是进价，第八列是售价，第九列是优惠价，分隔符是逗号，第一行没有标题。

现在要导入编号、条码、名称、库存、进价这5个字段，则导入格式设置如下：
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格式设置完成后，点“保存设置”,然后再点“关闭”返回程序界面。点“下载”旁边的倒三角，下拉的列表点击“从文件导入商品信息”，即可以选择商品文件进行导入。
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弹出的窗口选择商品文件，然后双击“打开”。
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导入成功后，可在“下载”里的“资料查询”查询导入的商品信息。
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如图所示：
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3.7 演示导入定长商品文件
导入“定长文档测试.txt”商品文件
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导入格式设置如下：
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注意：定长文档，序号处输入此字段在文档中所对应的列号，长度处输入对应列所占的实际长度，其中不需要下载的列，要配置到占位符处。
剩下的步骤请参考“3.6演示导入带分隔符TXT商品文件”。
3.8 下载商品资料
第一步：盘点机点进“数据处理”，选择“数据下载”，接上数据线；

第二步：后台点“下载”里的“从本地下载品名表”，开始下载；
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第三步：下载完成。
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3.9 系统设置
后台点击“系统设置”：进入“系统参数设置”对话框如图所示：
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一般默认即可，不需要设置。如果是要连接数据库，可勾选“可读写软件接口数据库”，具体可参考“盘点机软件接口功能的使用.doc”。

3.10 采集数据上传
第一步： 用数据线连接好盘点机与PC终端；
第二步： 盘点机点进“数据处理”，选择“数据上传”，选择“未上传数据”或“已上传数据”，然后按F2键，这时候盘点机屏幕会显示“正在连接”；
第三步： 后台点击“接收”按钮，采集的数据就开始上传到后台。[image: image65.png]EAET [nmes (28 #s hE | mE | = 23
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3.11 采集数据查询
数据采集工作完成以后，可根据不同的条件对数据进行查询、导出保存及清空数据库等操作。设定查询条件后，单击“查询”按钮，符合条件的查询结果将显示出来，如下图所示
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3.12 导出文件格式设置
您可以把符合设定条件的查询结果，导出多种格式文件进行保存（例如：EXCEL、TXT、clipboard复制到剪贴板文档）等。
在后台点击查询，弹出数据查询&导出对话框，点导出文件格式设置，弹出如下对话框：
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配置说明：
1.文件类型：选择导出数据；
2.文件格式：支持Excel，TXT，CSV，XML，clipboard，cursor，DRUGXML,WPS ET；
3.包含符号：每个字段是否加引用符号（仅限于文本文档）；
4.数量除外：以包含符号这个选项为基础，去掉数量字段不加引用符号；
5.分隔符：可输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种（仅限于文本文档）；
6.包含标题：导出是否导出标题，字段标题位置可以修改标题的显示；
7.允许导出空的数据源：空的数据导出打勾否则取消勾；
8.定长分隔符：定长文档也可以设置分隔符导出（仅限于文本文档）；
9.数量小数位：-1：直接去掉小数位；0：四舍五入去掉小数位，1：保留1位小数位。
10．数据格式：可以针对数量日期作特殊的格式设置，如有需要请与技术支持联系。
设置完成后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在查询界面里直接点“导出文件”，弹出导出文件对话框，手动指定导出的文件路径与文件名即可。
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后台默认导出格式是txt文件，有标题，分隔符是逗号，导出字段是条码和数量。如需要其他格式，可点击“文件格式设置”进行导出格式设置。
例如导出Excel文件：
第一步：导出文件格式设置
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点保存设置，关闭，然后再点导出文件
第二步：保存位置选择
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输入文件名Export.xls,点保存。
第三步：打开导出Excel文档
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3.13 清空数据
在“数据查询&导出”界面，点击“清空数据”，弹出如下对话框，选择“确定”即可。
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3.14 数据存储设置
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在收货（入库）、发货（出库）、盘点、报损和补货各页面中，您可根据自己的要求先输入“单号类型，单据编号，来往厂商，经手人，仓库……”等信息。
此操作的目的就是为扫描的数据设置一个信息表头。
举例说明做一张盘点单：
第一步：首先在数据存储设置的盘点界面输入相关表头信息，点保存设置，如下所示：
[image: image76.png]BEEREE

EA B AE |
2w [
#g@s [2onios0m0]
gFh [IF
o[G0
- [EUREEE
T
=

(BEER ) o T |

) (R (i)





注意：[image: image77.png]IR B S A



默认状态：打勾。
打勾：代表所设置的表头信息存入本地数据库中并显示出来；
取消勾：代表所设置的表头信息将不存入本地数据库，相当于设置不起作用；
第二步：盘点机扫描条码，然后上传数据到后台：
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第三步：后台点击“查询”，进入数据查询&导出界面，再点击查询，即显示如下界面：
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：此按钮在中英文切换状态下应用到。
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这时看到扫描的条码显示了刚才进行设置的单据编号，仓库等信息。
注意：盘点页面设置好的信息会一直保存。 
