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第一章 简要说明
1.1 设备清单
	设备
	数量
	备注

	便携式盘点机
	1台
	

	无线接收器
	1个
	

	Type-C USB数据线
	1根
	


1.2 安全事项
请阅读以下简明的规则，不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。
[image: image1.png]


安全开机：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。
[image: image2.jpg]


干扰：所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。
[image: image3.jpg]


合理的使用：仅可在产品文档中说明的用途上使用本设备。
[image: image4.jpg]


维修服务：只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。
[image: image5.jpg]


配件和电池：只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
[image: image6.jpg]


防水性：本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
[image: image7.jpg]


制作备份：切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。
[image: image8.jpg]


连接其他设备：连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明或咨询厂商技术支持人员，请勿连接不配套的设备。
1.3 电池充电
1.3.1电量显示：电池电量图标 [image: image9.png]


显示在屏幕的右上角，当电池电量过低时，设备将自动关机。

1.3.2 电池充电：本机使用可充电聚合物锂电池，头三次充电时间须在12小时以上，并充分放电。日常充电时间最佳为6小时。接上数据线充电时机器左上角指示灯是绿色的，充满电后指示灯灭。
   注意事项：

A.盘点机只能使用电压为5V的充电器（使用电脑USB可能会出现充不满现象）；

   B.电池会自动放电，长时间未使用时，请在使用前充电饱和；

   C.请勿强烈碰撞、振动、掷击电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、甚至爆炸。

1.4 配件
1.4.1 Type-C USB数据线和无线接收器，如下所示：
[image: image10.png]
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第二章  盘点机操作
2.1 盘点机正面
[image: image12.png]



电源键：开/关机。
确认键：确认操作。
返回键：返回上一级菜单或取消操作。
回删键：删除当前输入信息，输入状态下才有效。在数量字段未输入内容时按一下则输出负号。
方向键：上/下切换方向，选择功能菜单进入。盘点扫描时，按上方向键切换实时或存储状态，按下方向键切换为手动或自动。

实时：当机器有信号时，扫描条码保存后马上上传数据。
存储：扫描条码保存后先不上传数据。

手动：扫描条码后可手动输入数量。

自动：扫描条码后数量自动保存为1。

输入法切换键：数字、字母大小写、符号切换键：手动输入状态下才有效。
A、新建仓库输入时，按*键可切换数字、字母大小写。
B、输入条码时，按*键可切换数字、字母大小写。
C、字母状态下按0键可以输出空格字符，连续按两下输出“！”字符。
D、字母状态下按1键可以输出“-” 字符，连续按两下输出“.”字符。
数字键：数字、字母输入。

小数位键：数量里输入小数点。
[image: image57.png](o)



2.1.1 开机
长按电源键2秒     直到设备启动。
2.1.2 关机
长按电源键2秒     直到设备关闭。    
2.2 简要流程
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2.3 盘点机功能说明
2.3.1 配对接收器
一对多：多台盘点机共用一个接收器。
一对一：一台盘点机与一个接收器通讯。
配对步骤：机器进入“无线连接”，选择“一对多”或者“一对一”都可以，看实际用法。例如选择“一对一”，按OK键后，机器会提示“请拨插无线接收器”，这时候就要接上接收器到电脑USB接口（不能提前接喔），等机器提示连接成功即可。配对成功后，机器屏幕左上角会显示信号[image: image14.png]


。
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2.3.2 无线枪
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1) 配对接收器。
2) 电脑打开TXT文本，确认光标停留在文本内，还有电脑输入法要切换到英文输入，盘点机选择“无线枪”，按OK键进入。
3) 选择“开始扫描”，按OK键进入。
4) 按SCAN键开始扫描条码，有信号时，扫描的条码数据会直接显示在TXT文本里面。无信号或者信号较弱时，扫描数据保存在盘点机，暂不上传。（注意:无线枪功能扫描时只显示条码。） 



条码上传：可以上传未传数据或已传数据或全部数据到电脑端，例如TXT文本或Excel文件。未传数据是指当前扫描还未传输到电脑端的数据；已传数据是指已上传到电脑端的数据；全部数据是指未传数据和已传数据。
数据浏览：浏览扫描后的条码，按*号可删除（已上传的数据不可删除）。
前缀设置：设置条码的前缀字符，可设置6个前缀。
后缀设置：设置条码的后缀字符，可设置6个后缀。
注：前、后缀设置字符为：空格、tab、回车、逗号、分号、~，前缀设置默认无字符，后缀1默认回车。操作方法：按下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按上下方向键进行切换选择，确定后按OK键。
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2.3.3 盘点
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1) 选择“盘点”功能，按OK键进入。
2) 新建仓库：扫描之前先建立仓库，按*键可切换输入法。
3) 选择仓库：可选择以前建立过的仓库，或删除某个仓库和记录。
4) 删除仓库：删除所有建立的仓库和记录。
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1) 例如建立仓库“123”，建立成功后会自动进入盘点操作界面。
2) 选择“进入盘点”，按OK进入扫描界面，默认只显示条码和数量的。
3) 然后按SCAN键扫描条码，输入数量，最后按OK保存。
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盘点清单：浏览扫描后的数据，按*号可删除（已上传的数据不可删除）。
功能设置：重复码提醒：忽略（扫到相同条码时不提示）；提醒（扫到相同条码时提示已扫描，不能再次扫描）。


截取设置：进入设置，分别设置截取起始和截取长度，可将扫描或者输入的条码截取部分内容出来。
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例如条码30410018，截图起始设置为2，截取长度设置为3，意思就是从条码的第三位开始截取，然后取出后面3位出来。条码扫描结果就是410。


默认数量：设置自动时保存的数量。
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[image: image37]
上传设置：可设置分隔字符、结束字符（无、空格、tab、回车、逗号、分号、~）。可设置上传字段（单号、条码、批号、数量、价格、仓库、时间、机器码）。操作方法：用向下、上方向键移至所需位置，按OK确认，然后再按数字键设置上传顺序(即输出字段排序，1为第一列，2为第二列，以此类推)，确认后按OK键，0为不导出。
例如：设置分隔字符为“逗号”，结束字符为“回车”，上传字段只设置条码、数量、仓库的顺序，那么数据上传到TXT文本里的输出格式如下图所示。
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请注意：电脑输入法要切换到英文输入，还有如果上传到Excel文件里，则分隔字符需要设置为tab。 
上传字段设置演示：例如开启单号、条码、批号、数量输入。
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上传效果如图。[image: image42.png][ = $REwA I b [OADesktop] - IDEE
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数据上传：可以上传未传数据或已传数据或全部数据到电脑端，例如TXT文本或Excel文件。未传数据是指当前扫描还未传输到电脑端的数据；已传数据是指已上传到电脑端的数据；全部数据是指未传数据和已传数据。
2.3.4 数据上传
无线枪进入条码上传（盘点进入数据上传），选择未传数据，然后按OK键，可以选择无线上传或者是有线上传。
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上传前准备工作：电脑端打开一个TXT文本或者是Excel文件，输入法切换到英文输入，然后把光标停留在里面。
无线上传：先配对好接收器，机器有信号后，可以按数字1键选择无线上传。
有线上传：连接好USB数据线，然后按数字2键，等待电脑识别数据线，然后再按OK键开始有线上传。
2.3.5 数据查询


可选择类别(按回删键切换无线枪/盘点)，开始和结束时间，还有输入单号、仓库、条码进行数据查询，数据浏览里按*号可删除数据（已上传数据不可删除）。
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2.3.6 高级设置
时间设置：进行日期，时钟，关机时间，显示时间的设置。按上下键选择要设置的选项，按OK键确认，按数字键输入参数，确认后按OK键即可。
机器编号：给每台机器设置一个编号，按OK键输入编号。
数据清理：条码清空：清空扫描的数据。
设置恢复：条码清空+各项设置的还原。
出厂设置：设置恢复+无线参数初始化（信号不稳定可恢复出厂设置后重新配对）。
其他设置：上传延时：设置上传数据每条记录间隔时间，可设置0.1秒到0.8秒。
重复码提醒：忽略（扫到相同条码时不提示）；提醒（扫到相同条码时提示已扫描，不能再次扫描）。

中英切换：切换中英文菜单显示。
存储方式：可设置明细或汇总，切换时会清空扫描的数据。
明细：每扫一条数据保存一条记录，导出顺序按扫描顺序。
汇总：相同仓库、条码数量汇总保存，导出顺序按第一条保存记录顺序。
系统信息：显示硬件版本，数据记录条数，内存使用进度，程序版本。
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2.3.7 程序更新
屏幕代码：用于确认更新程序类别。
当前程序版本：用于区别更新程序版本。
产品ID：产品唯一序列号。
请注意：一般情况下盘点机不需要更新的，如需更新盘点机可咨询客服人员。如不小心进入更新界面可按电源键关机，然后重新开机。
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无线连接


请选择连接模式：


一对多


多台盘点机共用一个接收器





一对一


一台盘点机与一个接收器通讯

















无线连接


请选择连接模式：


一对多


多台盘点机共用一个接收器





一对一


一台盘点机与一个接收器通讯


请拨插无线接收器


正在进行连接接收器…











无线连接


请选择连接模式：


一对多


多台盘点机共用一个接收器





一对一


一台盘点机与一个接收器通讯


请拨插无线接收器


接收器连接成功











无线枪


1.开始扫描


2.条码上传


3.数据浏览


4.前缀设置


5.后缀设置




















无线枪


1.30410018


























发送：1            准备扫描











条码上传


数据统计完成


总记录：2


总数量：2.00








按1开始无线上传


按2开始有线上传











数据浏览


1.30410018


2.30410018























记录总数：2      1/1   页  *删除








后缀设置


后缀1：     回车


后缀2：      无


后缀3：      无


后缀4：      无


后缀5：      无


后缀6：      无




















盘点


1.新建仓库


2.选择仓库


3.删除仓库


























新建仓库


请输入仓库：
































新建仓库


请输入仓库：


	123
































盘点


1.进入盘点


2.盘点清单


3.功能设置


4.上传设置


5.数据上传














仓库：123





存储    盘点    手动





条码:








数量:











总记录：0    总数量：0            


仓库：123








存储    盘点    手动





条码:30410018








数量:1.00











总记录：1    总数量：1.00            


仓库：123








盘点清单


1.30410018,1.0


























记录总数：1   1/1   页*删除








功能设置


  1.重复码提醒


2.截取设置


3.默认数量


























条码重复


忽略：


再次扫描到相同条码时不提示


提醒：


扫描到相同条码时提示已扫描过




















条码截取


截取起始：


     0


截取长度：


     0


请按OK进行修改，截取设置的条码部分，默认截取长度为0不截取。














条码截取


截取起始：


     2


截取长度：


     3


请按OK进行修改，截取设置的条码部分，默认截取长度为0不截取。














存储    盘点    手动





条码:410








数量:











总记录：0    总数量：0            


仓库：123








上传设置


分隔字符：逗号


结束字符：回车


上传字段设置




















仓库：123





字段设置


单号段： 0


条码段： 1


批号段： 0


数量段： 2


价格段： 0


仓库段： 3


时间段： 0


机器码： 0


请设置数据导出顺序，0为不导出





字段设置


单号段： 1


条码段： 2


批号段： 3


数量段： 4


价格段： 0


仓库段： 0


时间段： 0


机器码： 0


请设置数据导出顺序，0为不导出





存储    盘点    手动


单号:


条码:


批号:





数量:











正在输入单号..          


仓库：123





存储    盘点    手动


单号:123


条码:30410018


批号:A001





数量:1











原有：0      正在输入数量..         


仓库：123








条码上传


1.未传数据


2.已传数据


2.全部数据























条码上传


数据统计完成


总记录：2


总数量：2.00








按1开始无线上传


按2开始有线上传














条码上传


数据统计完成


总记录：2


总数量：2.00








注意：请等待驱动安装


完成后按OK开始上传！











数据查询


选择类别：全选


开始：2018/01/01


结束：2018/11/14


单号：


仓库：


条码：

















数据查询


选择类别：全选


开始：2018/01/01


结束：2018/11/14


单号：


仓库：


条码：


查找结果：4


总计数量：5.00


按OK查看详情！








1/4     数据浏览





条码：30410018








数量：1.00














仓库：123            *删除











系统信息


硬件版本：A


数据记录：4


内存：            |


程序版本：


  V1.00-2018/11/14























