二维码扫描枪使用说明书

一、扫描器恢复出厂设置：（扫描不上传时按以下顺序扫描）
请依次扫描下面条码（也叫恢复出厂设置），将所有参数都设为默认值。 
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注意：恢复出厂设置后扫描条码将无回车换行等设置，添加后辍码请参考步骤2；
二、添加后辍设置码：（后辍请按需选择扫描1个）
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三、无线匹配：（扫描不上传时按以下顺序扫描）
连接配对 (注:扫描配对设置前，接收器需拔下，扫描设置码2秒内把接收器插上)
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四、如需要扫描带中文条码，购买时必须与厂家说明先用特定的接收器，按以下步骤操作：
4.1第一次使用时，先安装接收器驱动[image: image3.png];9’ PGS e W i
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 “CP210x_VCP_Win7.exe”，一直点下一步即可；

4. 2  每次使用时打开[image: image4.png]P fficrosoft.



 “COM_Text V1.5_中文版.exe”程序，按如下界面配置好：

a) 选择好相应的端口号；

b) 设置波特率为9600；

c) 设置编码为“简体中文（GB 2312|GBK）”；

d) 点确定打开即可；
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注意事项：拔掉接收器时，要先关闭此软件，否则可能会一直弹出错误提示；
五、疑难解答
	问题
	可能的原因
	可能的解决方法

	扫描光出现但不能读条码。
	扫描器与条码的距离不合适。
	将扫描器从条码移近或移远。

	
	条码破损或打印条码有断针。
	确保条码没有大损伤。扫描标准的商品条码是否能扫描。

	能扫描条码，但不能上传到电脑
	参数设置不对
	请扫描恢复出厂设置


六：特殊条码类型设置
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打开Code93                                                关闭Code93        
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打开UPC-A                                                关闭UPC-A
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打开Micro PDF417                                           关闭Micro PDF417
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打开QR Code                                                关闭QR Code
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