维融Q9独立进销存盘点机
Q9盘点机使用配套的后台管理程序可以导入和备份商品信息，也可跳过后台导入商品档案步骤，在盘点机中打开录入新品功能，直接将商品信息录入到盘点机中，实现一机管理。
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下面将举例说明客户拿到盘点机后如何操作（按住Ctal点击目录标题即可跳转到相关位置）
2一、 后台导入商品档案


2将商品档案将商品档案导入Q9数据备份工具[image: image2.png]» BSBWR-QINESHTE
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1、 后台导入商品档案
将商品档案将商品档案导入Q9数据备份工具[image: image3.png]» BSBWR-QINESHTE




1. 导入商品格式
在“下载”选项中的“导入格式设置”中设置导入档案的格式
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配置说明：
1.文件类型：选择品名表。
2.文件格式：支持MS Excel,CSV,TXT,DBF。
3.分隔符：可以输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种，excel文件不用设置分隔符。
4.包含标题：商品文件第一行是否有标题，有则打勾，无则不打勾。
7.导入选择：导入此字段选Y，不导入选N，鼠标点击一下即可切换。
8.序号：根据该字段在文件排第几列来填，不导入的都默认0。
演示导入Excel商品文件
此举例文档共有16列，而我们只需要其中的商品编号、商品名称、基本单位、规格和商品条码这五列（五个字段）
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具体配置如下图所示：
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完成格式设置后，点击“保存设置”——“关闭”

2. 从文件导入商品信息
随后点击“下载”——“从文件导入商品信息”，在弹出的窗口中选中本地的档案文件（如Excel、TXT）
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显示“导入成功”则表示档案已经成功导入到后台中，可以在“下载”——“资料查询中”查看
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3. 从本地导入商品信息
1　 盘点机连接电脑USB接口，进入“资料下载”，显示“等候后台指令...”
2　 Q9数据备份工具点击“下载”——“从本地下载品名表”，显示“下载品名表完成”
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3　 盘点机退出“资料下载”界面，可拨出数据线
2、 Q9盘点机功能详解
1. 进入操作
盘点机在“入库”、“出库”、“报损”、“借货”、“还货”中的各项功能设置均一样 ，在“进入操作”中，“入库”、“还货”为增加库存，“出库”、“报损”、“借货”为减库存

2. 数据上传
1　 盘点机进入“数据上传”——“当前数据”，按F2开始USB上传，显示“正在连接”
2　 Q9数据备份工具点击“接收”[image: image13.png]&g ==



，显示“连接成功”后接收数据
3　 上传完成后，点击“查询”[image: image14.png]


进入“数据查血&导出”界面，点击“查询”[image: image15.png]


即可显示接收到的数据的完整数据，也可以在[image: image16.png]


中设置导出格式（方法参导入商品格式），点击[image: image17.png]EE




导出数据

3. 功能设置
1　 单号管理：开启后“进入操作”后会提示输入单号
2　 录入新品：开启后可以在“进入操作”中直接录入新条码信息，需要同时允许“未知物品”
3　 未知物品，开启后可以录入商品档案中不存在的条码信息

4. 商品查询
在盘点机主界面中进入“商品查询”，扫描条码或货号即可查询到该商品的品名、单位、单价、库存信息
5. 基本设置
在盘点机主界面中进入“基本设置”，可设置盘点机时间，关机和待机时间

6. 系统设置
1　 内存清理：“数据清空”为清空盘点机扫描录入的数据，不清空商品档案；“档案清空”为清空商品档案；“出厂设置”将盘点机还原初始设置，清空所有数据
2　 修改标题：可以修改录入操作时显示的各种标题名
3　 程序更新：需要升级程序时在此选项中更新，具体操作为连接电脑USB接口，按F1启动更新，待显示“等待后台命令...”后，使用Q9数据备份工具，点击“下载”——“下载程序”，选中厂家提供的更新文件后，等待盘点机重启即可
