目录
一、PDA数据接收后台安装	2
二、WiFi通讯设置	6
2.1后台通讯设置	6
2.2盘点机连接WiFi	7
2.3后台与盘点机通讯	9
2.3.1后台进入WiFi状态	9
2.3.2盘点机连接后台	10
三、PDA数据接收后台使用	14
3.1 导入格式设置	14
3.1.1 演示导入EXCEL商品文件	15
3.1.2 演示导入带分隔符TXT商品文件	19
3.1.3 演示导入定长商品文件	22
3.2 下载档案(WiFi)	24
3.3 数据上传(WiFi)	26
3.4 采集数据查询	28
3.5 导出文件格式设置	28
3.6 清空数据	32
四、盘点机功能操作	33
4.1盘点机视图	33
4.1.1开机	34
4.1.2登录	34
4.2基础资料	34
4.3商品查询	35
4.4采购收货	35
4.5销售发货	37
4.6库存盘点	38
4.7数据浏览	40
4.8条码采集	41
4.9设置	44





[bookmark: _WiFi设置][bookmark: _Toc141172212][bookmark: _Toc146551474]一、PDA数据接收后台安装
[bookmark: _Toc262913840][bookmark: _Toc395788635]可以扫描包装盒上的二维码查看网址，电脑浏览器输入下载对应文件，或找客服提供。
第一步：双击“V1.0 pdaStockCount Setup.msi” 文件(版本号或有不一样，没关系)进行安装。
注：安装过程中，如弹出如下对话框，提示系统缺少.NET文件（一般操作系统是XP才会提示，win7系统以上电脑是到控制面板→程序和功能→启用或关闭Windows功能，勾选.NET Framework 3.5的。），
[image: 030.jpg] 
则选择“否（N）”，然后双击“dotnetfx.exe”文件进行安装即可。整个安装过程可能需要几分钟的时间，安装完成之后，再重新执行“第一步”操作。
第二步：在弹出如下对话框时，点浏览可以自己设置安装的路径。一般直接点击“下一步” 
[image: ][image: ]
注意：点浏览可以设置安装路径，win8以上的系统请修改路径为非系统盘，不要默认C盘，如D盘或其他盘都可以。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
安装成功之后，会自动在桌面上产生一个盘点机的图标如图所示：[image: ]
注：PDA数据接收后台以下说明简称为后台。











[bookmark: _二、WiFi通讯设置][bookmark: _Toc146551475]二、WiFi通讯设置
双击桌面上盘点机的图标，弹出“PDA数据接收后台”程序操作界面，如图所示：(标题后版本号会因为升级有所有不同，以下同)        [image: ]
[bookmark: _2.1后台通讯设置][bookmark: _Toc146551476]2.1后台通讯设置
后台点击系统设置：进入“系统参数设置”， 再点“通讯设置”，
 [image: ]
[image: ][image: ]
填写本地IP(电脑IP地址)和端口号(可输入1000到9999之间数值)，然后点保存设置，WIFI WLAN和密码不用设置，最后点“关闭”退出设置界面。
功能选项勾选默认即可，不需要修改。如果是要连接数据库，可勾选“可读写软件接口数据库”，具体可参考“数据接收后台软件接口功能的使用.doc”。
[bookmark: _2.2盘点机连接WiFi][bookmark: _Toc146551477]2.2盘点机连接WiFi
机器点击设置按钮进去，选择“WLAN列表”，进入后机器自动搜索附近WiFi列表，然后选择需要连接的WiFi名称，输入对应密码，再点“确认连接”即可。连接状态提示连接成功说明WiFi连接成功，如提示正在连接或未连接请检查WiFi名称和密码是否正确。
[image: ]
[image: ]
	<返回     WLAN           
选取附近的WLAN
QQ
WiFi






密码：
确认连接



	<返回     WLAN           
选取附近的WLAN
QQ
WiFi






密码：123456
连接成功
















如果搜索不到WiFi，可选择“连接网络”进行WiFi连接，进入后，填写WiFi名称和密码，然后再点“确认连接”，连接状态提示连接成功说明WiFi连接成功，如提示正在连接或未连接请检查输入的WiFi名称和密码是否正确。退出再进入连接网络界面，连接状态会显示已连接WiFi的名称。
[image: ]
	<返回     WIFI配置           


名称：

密码：

连接状态：未连接



确认连接


	<返回     WIFI配置           


名称：WiFi

密码：

连接状态：WiFi



确认连接
















[bookmark: _Toc140245296][bookmark: _Toc146551478]2.3后台与盘点机通讯
[bookmark: _Toc146551479]2.3.1后台进入WiFi状态
后台点击“打开”按钮，后台界面会显示之前通讯设置设置的电脑IP和端口号。
[image: ]
[image: ]
同时后台也会自动执行PDA后台目录下的Tftpd32程序(这是通讯软件，服务器地址需要选择本电脑IP，然后保持打开不要手动关闭)。
注意：若后台没有自动执行Tftpd32程序，请检查电脑杀毒软件是否把PDA数据接收后台\Tftpd32\tftpd32.exe文件当病毒禁止了，杀毒软件请设置恢复或添加信任，然后PDA后台再重新点打开按钮，还有电脑的防火墙需要关闭！
[image: ]
[bookmark: _Toc146551480]2.3.2盘点机连接后台



机器先进入“设置”，高级设置里面勾选“支持使用后台软件”。
[image: ]
然后再点击“连接设置”按钮进去，
机器点击“连接后台”按钮进去，服务器IP和端口填写PDA后台开启WiFi显示的IP和端口，最后再点“测试连接”，提示连接服务器成功即可退出页面。若提示连接失败请检查输入的IP和端口，还有电脑PDA后台是否点了“打开”按钮。
[image: ][image: ]
	<退出     连接后台           

服务器IP：

端口：

温馨提示：
1.请在电脑端[开启]WIFI传输
2.请确保手持机和电脑软件IP和端口一致
3.请确保手持机和电脑在同一网段

测试连接


  
	<退出     连接后台           

服务器IP：192.168.1.7

端口：2137

温馨提示：
1.请在电脑端[开启]WIFI传输
2.请确保手持机和电脑软件IP和端口一致
3.请确保手持机和电脑在同一网段

测试连接
















	<退出     连接后台           

服务器IP：

端口：
      连接服务器成功！
温馨提示：
1.请在电脑端[开启]WIFI传输
2.请确保手持机和电脑软件IP和端口一致
3.请确保手持机和电脑在同一网段

测试连接

















[bookmark: _Toc146551481]三、PDA数据接收后台使用
[bookmark: _4.1_下载程序][bookmark: _Toc141172214][bookmark: _Toc146551482]3.1 导入格式设置
后台点下载右边的倒三角选择导入格式设置，弹出文件格式设置对话框：
[image: ]
[image: ]
配置说明：
1.文件类型：品名表即配置下载资料格式设置
2.文件格式：支持MS Excel,CSV,TXT,DBF
3.分隔符：可以输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种
4.包含标题：文档是否包含标题进行对应打勾选择
5.字段名：系统默认的字段
占位符的意思是：定长文档中如果某几列不需要下载，那么就必须得在占位符中把不需要的列数填上，此功能仅用在定长文档中。 
6.字段标题：可以修改导出标题
7.导入选择：包含此字段选是，不包含选否，鼠标一点即可。
8.序号：根据字段在商品文件所在的列数来填写，如第二列，序号就是2。
9.长度：只有定长的文档必须得对应每个字段输入正确的长度数，其余格式没有长度选项出来。
[bookmark: _Toc141172215][bookmark: _Toc146551483]3.1.1 演示导入EXCEL商品文件
第一步：导入格式设置
如下这个举例文档总共有8，而我们只需要其中的商品编号，商品名称，基本单位，规格，商品条码这五列。
[image: ]
具体配置如下图所示：
[image: ]
第二步：导入商品信息至后台
配置好后，保存设置，然后点从文件导入商品信息，弹出对话框，选择对应的举例文档：
[image: ]
[image: ]
第三步：选择对应的EXCEL工作表，然后点击“确定”按钮，如下图：
[image: Y:\说明书\OBM9800\OBM-9800中性说明书\第四章数据下载工具\4.4演示导入Excel商品文件.files\image005.jpg]
第四步：导入成功
确定，后台会显示开始导入，导入成功，此步操作是将EXCEL表导入到我们的后台数据库里面。
[image: ]
第五步：资料查询
点击资料查询，可以查看导入到后台数据库中的档案信息，如下图所示：
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _4.3_演示导入带分隔符TXT商品文件][bookmark: _3.1.2_演示导入带分隔符TXT商品文件][bookmark: _Toc141172216][bookmark: _Toc146551484][bookmark: _Toc390509601]3.1.2 演示导入带分隔符TXT商品文件
如导入GOODS500.txt商品文件
[image: ]
文件第一列是编号，第二列是条码，第三列是名称，第四列规格，第五列是单位，第六列是库存，第七列是进价，第八列是售价，第九列是优惠价，分隔符是逗号，第一行没有标题。
	现在要导入编号、条码、名称、库存、进价这5个字段，则导入格式设置如下：
[image: ]
格式设置完成后，点“保存设置”,然后再点“关闭”返回程序界面。点“下载”旁边的倒三角，下拉的列表点击“从文件导入商品信息”，即可以选择商品文件进行导入。
[image: ]
[image: ]
弹出的窗口选择商品文件，然后双击“打开”。
[image: ]
导入成功后，可在“下载”里的“资料查询”查询导入的商品信息。[image: ]
如图所示：
[image: ]	
[bookmark: _Toc390960424][bookmark: _Toc141172217][bookmark: _Toc146551485]3.1.3 演示导入定长商品文件
导入“定长文档测试.txt”商品文件
[image: ]
导入格式设置如下：
[image: ]
注意：定长文档，序号处输入此字段在文档中所对应的列号，长度处输入对应列所占的实际长度，其中不需要下载的列，要配置到占位符处。
剩下的步骤请参考“3.1.2演示导入带分隔符TXT商品文件”。
[bookmark: _Toc141172220][bookmark: _Toc146551486]3.2 下载档案(WiFi)
	第一步：后台先进行通讯设置，请参考“2.1后台通讯设置”。
设置完毕后，后台点“打开”按钮。
[image: ]
[image: ]
同时后台也会自动执行PDA后台目录下的Tftpd32程序(这是通讯软件，服务器地址需要选择本电脑IP，然后保持打开不要手动关闭)。
注意：若后台没有自动执行Tftpd32程序，请检查电脑杀毒软件是否把PDA数据接收后台\Tftpd32\tftpd32.exe文件当病毒禁止了，杀毒软件请设置恢复或添加信任，然后PDA后台再重新点打开按钮，还有电脑的防火墙需要关闭！
[image: ]
第二步：盘点机进入“基础资料”，开始点“同步数据”按钮，等待提示下载完成即可返回。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc141172221][bookmark: _Toc146551487]3.3 数据上传(WiFi)
第一步：后台先进行通讯设置，请参考“2.1后台通讯设置”。
设置完毕后，后台点“打开”按钮。
[image: ]
[image: ]
同时后台也会自动执行PDA后台目录下的Tftpd32程序(这是通讯软件，服务器地址需要选择本电脑IP，然后保持打开不要手动关闭)。
注意：若后台没有自动执行Tftpd32程序，请检查电脑杀毒软件是否把PDA数据接收后台\Tftpd32\tftpd32.exe文件当病毒禁止了，杀毒软件请设置恢复或添加信任，然后PDA后台再重新点打开按钮，还有电脑的防火墙需要关闭！
[image: ]
	第二步： 盘点机在单据扫描界面点击“数据上传”，数据开始上传到电脑数据接收后台。
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc141172222][bookmark: _Toc146551488]3.4 采集数据查询
后台点击“查询”进入查询盘点机上传的数据。
[image: ]
数据采集工作完成以后，可根据不同的条件对数据进行查询、导出保存及清空数据库等操作。设定查询条件后，单击“查询”按钮，符合条件的查询结果将显示出来，如下图所示

[image: ]
[bookmark: _Toc141172223][bookmark: _Toc146551489]3.5 导出文件格式设置
您可以把符合设定条件的查询结果，导出多种格式文件进行保存（例如：EXCEL、TXT、clipboard复制到剪贴板文档）等。
在后台点击查询，弹出数据查询&导出对话框，点导出文件格式设置，弹出如下对话框：
[image: ]
配置说明：
1.文件类型：选择导出数据；
2.文件格式：支持Excel，TXT，CSV，XML，clipboard，cursor，DRUGXML,WPS ET,DBF；
3.包含符号：每个字段是否加引用符号（仅限于文本文档）；
4.数量除外：以包含符号这个选项为基础，去掉数量字段不加引用符号；
5.分隔符：可输入任意字符，默认有逗号，分号，TAB，定长四种（仅限于文本文档）；
6.包含标题：导出是否导出标题，字段标题位置可以修改标题的显示；
7.允许导出空的数据源：空的数据导出打勾否则取消勾；
8.定长分隔符：定长文档也可以设置分隔符导出（仅限于文本文档）；
9.数量小数位：-1：直接去掉小数位；0：四舍五入去掉小数位，1：保留1位小数位。
10．数据格式：可以针对数量日期作特殊的格式设置，如有需要请与技术支持联系。
设置完成后，点击“保存设置”按钮，然后点击“关闭”按钮。在查询界面里直接点“导出文件”，弹出导出文件对话框，手动指定导出的文件路径与文件名即可。
[image: C:\Users\evil\AppData\Roaming\Tencent\Users\190261752\QQ\WinTemp\RichOle\9MW1`4H`FC3L`1~5GTD]((L.jpg]

[image: ]
[image: ]
后台默认导出格式是txt文件，有标题，分隔符是逗号，导出字段是条码和数量。如需要其他格式，可点击“文件格式设置”进行导出格式设置。
例如导出Excel文件：
第一步：导出文件格式设置
[image: ]
点保存设置，关闭，然后再点导出文件
第二步：保存位置选择
[image: ]
输入文件名Export.xls,点保存。
第三步：打开导出Excel文档
[image: ]
[bookmark: _Toc141172224][bookmark: _Toc262913849][bookmark: _Toc146551490]3.6 清空数据
在“数据查询&导出”界面，点击“清空数据”，弹出如下对话框，选择“确定”即开始删除数据。
[image: ] 
[bookmark: _Toc146551491]四、盘点机功能操作
[bookmark: _Toc146551492]4.1盘点机视图
[image: ]
1.显示屏。
2.电源键：开/关机按钮。
3.音量键：调整音量大小按钮。
4.扫描键：扫描出光按键。
5.WiFi信号显示。
6.时间显示。
7.电量显示。

[bookmark: _Toc146551493]4.1.1开机
长按电源键5秒不松手直到机器屏幕显示logo图片，然后松开手等待设备启动进入登录界面。
[bookmark: _Toc146551494]4.1.2登录
第一次使用，可随意输入账号(不用输入密码)进行登录，等进行一次数据同步后，可输入账号密码登录。
[bookmark: _Toc146551495]4.2基础资料
下载档案资料到盘点机。
请确保WiFi已设置好，参考“二、WiFi通讯设置”，然后机器进入“基础资料”，开始点“同步数据”按钮，等待提示下载完成即可返回。
[image: ]
	<退出     商品资料           

本机档案数：0


下载档案到本机
同步数据 
温馨提示：
1.请确保本机正确连接后台
2.请留意后台下载提示


	<退出     商品资料           

本机档案数：1010
下载完成！
下载档案到本机
正在下载
温馨提示：
1.请确保本机正确连接后台
2.请留意后台下载提示
 SCANINFO_D123_123.db















[bookmark: _Toc146551496]4.3商品查询
机器进入“商品查询”，可以扫描条码查看商品信息。
[image: ]
	<退出     商品查询    
扫描或输入货号/条码    查询   
货号：    
条码：  
品名：
规格：
单位：
进价：
售价：
优惠价：
库存：


	<退出     商品查询    
6901206009016    查询        
条码：6901206009016
货号：51121
品名：测试商品
规格：360g
单位：瓶
进价：4.50
售价：5.50
优惠价：4.95
库存：123.00  








[bookmark: _Toc146551497]4.4采购收货
机器进入“采购收货”，输入单号，选择仓库、供应商，然后可以扫描条码开始采集数据。
数量模式可选择“自动加1”或“手动输入”。自动加1是扫描条码自动保存数量为1，手动输入是扫描条码后输入数量再点“保存”按钮。采集条码完成后，点“数据上传”按钮开始上传数据到电脑PDA后台。
[image: ]
	<退出     采购收货   数据上传 
单号：                 查单
仓库：         
供应商： 
条码/货号：             搜索  
品名：
货号：
数量：               自动加1
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：0
总数量：0          浏览   删单


	<退出     采购收货   数据上传 
单号：                 查单
仓库：         
供应商： 
条码/货号：             搜索  
品名：
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：0
总数量：0          浏览   删单










	<退出     采购收货   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
供应商：测试供应商
条码/货号：30410018      搜索  
品名：测试商品一
货号：60076             保存
数量：               手动输入
规格：规格一
单位：个
价格：10
库存：191
记录数：0
总数量：0          浏览   删单


	<退出     采购收货   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
供应商：测试供应商
条码/货号：            搜索  
品名：  上传完成！
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：1
总数量：2.00        浏览   删单










[image: ]
[bookmark: _Toc146551498]4.5销售发货
机器进入“销售发货”，输入单号，选择仓库、客户，接着可以扫描条码采集数据。
数量模式可选择“自动加1”或“手动输入”。自动加1是扫描条码自动保存数量为1，手动输入是扫描条码后输入数量再点“保存”按钮。采集条码完成后，点“数据上传”按钮开始上传数据到电脑PDA后台。
[image: ]
	<退出     销售发货   数据上传 
单号：                 查单
仓库：         
客户： 
条码/货号：             搜索  
品名：
货号：
数量：               自动加1
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：0
总数量：0          浏览   删单


	<退出     销售发货   数据上传 
单号：                 查单
仓库：         
客户： 
条码/货号：             搜索  
品名：
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：0
总数量：0          浏览   删单










   






	<退出     销售发货   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
客户：测试客户
条码/货号：30410018      搜索  
品名：测试商品一
货号：60076             保存
数量：               手动输入
规格：规格一
单位：个
价格：100
库存：191
记录数：0
总数量：0          浏览   删单


	<退出     销售发货   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
客户：测试客户
条码/货号：            搜索  
品名：  上传完成！
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：1
总数量：2.00        浏览   删单










[image: ]
[bookmark: _Toc146551499]4.6库存盘点
机器进入“库存盘点”，输入单号，选择仓库，接着可以扫描条码采集数据。
数量模式可选择“自动加1”或“手动输入”。自动加1是扫描条码自动保存数量为1，手动输入是扫描条码后输入数量再点“保存”按钮。采集条码完成后，点“数据上传”按钮开始上传数据到电脑PDA后台。
[image: ]
	<退出     库存盘点   数据上传 
单号：                 查单
仓库：         
条码/货号：             搜索  
品名：
货号：
数量：               自动加1
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：0
总数量：0          浏览   删单



	<退出     库存盘点   数据上传 
单号：                 查单
仓库：         
条码/货号：             搜索  
品名：
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：0
总数量：0          浏览   删单









   





	<退出     库存盘点   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
条码/货号：30410018      搜索  
品名：测试商品一
货号：60076             保存
数量：               手动输入
规格：规格一
单位：个
价格：10
库存：191
记录数：0
总数量：0          浏览   删单


	<退出     库存盘点   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
条码/货号：            搜索  
品名：  上传完成！
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：1
总数量：2.00        浏览   删单
















[image: ]


[bookmark: _Toc146551500]4.7数据浏览
在采购收货、销售发货、库存盘点扫描界面里点“浏览”按钮进入，可查看单据扫描记录。
	<退出     采购收货   数据上传 
单号： 123              查单
仓库：总部仓库         
供应商：测试供应商
条码/货号：            搜索  
品名：  
货号：                保存
数量：               手动输入
规格：
单位：
价格：
库存：
记录数：1
总数量：2.00        浏览   删单


	<退出     数据浏览   
单号：123               查询
单据统计         
记录数  1         总数量 2.00
当前序号 1
货号：60076           详情
条码：30410018
品名：              
规格：
单位：
数量：2.00             删除
价格：10.00
库存：
仓库：0001
机构：001
状态： 已上传
上一条            下一条




















选择要查看的单号，再点“查询”进行数据查看，默认不关联品名显示，若需要查看商品名称可点货号旁边的“详情”按钮进行关联显示，点数量旁边的“删除”按钮则删除记录，“上一条”、“下一条”则翻页查看单据记录。




[bookmark: _Toc146551501]4.8条码采集
机器进入“条码采集”，然后扫描条码，最后点保存文件。
右上角“清空输入框”按钮可清空当前扫描内容，右下角“撤销”按键可删除上一条扫描记录。
注意：条码采集需要使用后台上传文件到电脑。
[image: ]
	<退出     条码采集           









记录数：0
保存文件


	<退出     条码采集 
          
30410018
30410019
30410020
30410021
请从[上传文件]导出文件！/BillNo050510100.txt
记录数：4
保存文件










后台点“打开”按钮。
[image: ]
[image: ]
同时后台也会自动执行PDA后台目录下的Tftpd32程序(这是通讯软件，服务器地址需要选择本电脑IP，然后保持打开不要手动关闭)。
注意：若后台没有自动执行Tftpd32程序，请检查电脑杀毒软件是否把PDA数据接收后台\Tftpd32\tftpd32.exe文件当病毒禁止了，杀毒软件请设置恢复或添加信任，然后PDA后台再重新点打开按钮，还有电脑的防火墙需要关闭！
[image: ]
机器进入“文件上传”，填写软件电脑IP，然后再点“上传文件”，弹出的窗口选择需要上传的文件，再点“Open”开始上传，文件传输到D:\ftpd32data文件夹里面。

[image: ]
	<退出     文件上传         

服务器IP：192.168.1.7

使用步骤：
1.在电脑端打开工具tftpd32.exe
2.根据tftpd32.exe填写本页[服务器IP]
3.点击[文件上传]按钮
4.在电脑端tftpd32.exe目录下查看文件

上传文件


	<退出     文件上传         

服务器IP：192.168.1.7
上传完成，请到电脑端查看文件！
使用步骤：
1.在电脑端打开工具tftpd32.exe
2.根据tftpd32.exe填写本页[服务器IP]
3.点击[文件上传]按钮
4.在电脑端tftpd32.exe目录下查看文件
上传文件











[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc146551502]4.9设置
[image: ]
[image: ]
机器点击设置按钮进入，设置菜单有：高级设置、屏幕亮度、WLAN列表、连接网络、日期与时间、硬件测试和关于。
[bookmark: _GoBack]高级设置：
[image: ]
清空收发盘数据：删除收货/发货/盘点扫描的数据。
清空条码采集文件：删除条码采集保存的文件。
清理基础资料：删除下载的商品档案。
恢复出厂设置：设置参数恢复为出厂参数。
创建数据库索引：如商品记录比较多时，扫描条码关联商品信息比较慢时可点击创建索引。
机器编号：可输入编号区分机器。
重复提醒：勾选后扫描重复条码会有提示。
存储到数据库：数据上传是否写入数据库。
一品多码：勾选后扫描一品多码可手动切换选择。
允许未知商品：扫描是否可以保存未知条码。
自动生成单号：勾选后单据单号自动生成（单据类型+机器编号+日期+序号），不勾选则手动输入单号。
开启批号管理：勾选后扫描可显示或录入批号信息。
显示价格：勾选后扫描条码显示商品价格信息，不勾选则不显示。
支持使用后台软件：勾选后下载商品档案可使用后台软件。

屏幕亮度：可设置屏幕亮度，拉伸调整背光亮度，息屏和关机时间设置。
	<返回     背光设置           


亮度：1      3      6
 
-------------------------------------

息屏时间：- 2 +  分钟
自动关机时间：- 20 +分钟   











WLAN列表：搜索附近WiFi进行连接。
	<返回     WLAN           
选取附近的WLAN
QQ
WiFi






密码：
确认连接










连接网络：手动输入WiFi名称和密码连接WiFi。
	<返回     WIFI配置           


名称：

密码：

连接状态：未连接




确认连接










日期与时间：设置机器时间。
	<返回     日期与时间           

当前时间：
2023.06.01 10:10:10

方法一：网络同步
同步网络时间

方法二：手动修改
2023.06.01 10:10:11    修改










硬件测试：开发人员使用。
关于：查看机器版本信息和进行软件升级。
	<返回     关于本机           

系统版本：Linux 5.2
处理器：cortex-A7
主频率：1.2GHz
电池容量：3800mAh
分辨率：480*845像素
屏幕尺寸：5英寸
软件版本   L6-V1.01.23.04.07
功能版本 加强批号WiFi版
序列号：1234567890
磁盘大小   423MB
已使用：   333MB
更新升级
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